**Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov projektu:*** | **Investície do živočíšnej výroby – Pro BioSpace, s.r.o.** |
| ***Názov zákazky:*** | **Stroje a zariadenia pre chov HD** |
| ***Obstarávateľ:*** | **Pro BioSpace, s.r.o. , Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš 031 01** |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** |
| ***Obchodné meno uchádzača:*** |  |
| ***Sídlo uchádzača[[1]](#footnote-1):*** |  |
| ***IČO uchádzača[[2]](#footnote-2):*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **ČASŤ 1: Napájačka pre HD** |
| **Množstvo**: 1 ks |
| **Požadované parametre:** | **Splnenie požiadavky\*[[3]](#footnote-3)****Uveďte, či zariadenie****spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /**Uveďte parameter** |
| 1 | Požadovaný objem 8000l | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 2 | Jednoosá náprava s rozmerom kolies 1080X400Pneumatiky 400RX22,5 | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 3 | Nádrž vyrobená z plechu min. hrúbky 3mm | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 4 | Povrchová úprava vonkajšej aj vnútornej strany nádrže žiarovým pozinkovaním | spĺňa/nespĺňa  |
| 5 | Samonosná konštrukcia | spĺňa/nespĺňa  |
| 6 | Pozinkované ťažné oje | spĺňa/nespĺňa |
| 7 | 3 korytové napájadlá pre zvieratá so samočinným dopĺňaním hladiny vody | spĺňa/nespĺňa  |
|  8 | Horné veko pre plnenie s priemerom 500 mm  | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
|  9 | Spodný záves s pevným okom 50mm | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
|  10 | Šroubované oko závesu | spĺňa/nespĺňa  |
|  11 | Mechanická podporná noha | spĺňa/nespĺňa  |
|  12 | Ručná parkovacia brzda | spĺňa/nespĺňa |
|  13 | Ochranná bariéra brániaca prechodu zvierat cez ťažné oje | spĺňa/nespĺňa |
|  14 | Prepravná rýchlosť max 25 km/h | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |
| --- |
| **Cenová ponuka ČASŤ 1:** |
| **Cena ČASŤ 1 v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena ČASŤ 1 v EUR s DPH:** |  |

|  |
| --- |
| **ČASŤ 2: Coral systém – Fixačná klietka 1 ks, Manipulačná ohrada pre HD – Zostava 1 ks** |
| **Množstvo**: 1 ks |
| **Požadované parametre:** | **Splnenie požiadavky\*[[4]](#footnote-4)****Uveďte, či zariadenie****spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /**Uveďte parameter** |
| **Fixačná klietka 1ks** |  |
| 1 | Povrchovo upravené žiarovým zinkovaním | spĺňa/nespĺňa  |
| 2 | Vnútorná šírka 750 - 850 mm | spĺňa/nespĺňa  |
| 3 | Vnútorná dĺžka 2200 - 2500 mm | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 4 | Nastaviteľné fixačné čelo 65 - 480 mm | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 5 | Pákovo otvárateľné zadné dvere dvojkrídlové | spĺňa/nespĺňa |
| 6 | Pákovo otvárateľná predná zábrana dvojkrídlová | spĺňa/nespĺňa |
| 7 | Bočné dvere 2 ks z pravej strany + 4 ks z ľavej strany | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 8 | Trojbodový úchyt  | spĺňa/nespĺňa |
| 9 | Možnosť prevozu na lyžinách | spĺňa/nespĺňa |
| **Manipulačná ohrada pre HD – Zostava 1ks** |  |
| 1 | Povrchovo upravené žiarovým zinkovaním | spĺňa/nespĺňa |
| 2 | 4x Oblý panel | spĺňa/nespĺňa  |
| 3 | 1x Panel s rámom do uličky | spĺňa/nespĺňa  |
| 4 | 2x Posuvné dvere | spĺňa/nespĺňa  |
| 5 | 1x Samočinná bránka | spĺňa/nespĺňa  |
| 6 | 3x Stabilizačna tyč Dolná | spĺňa/nespĺňa  |
| 7 | 1x Stabilizačna tyč Horná | spĺňa/nespĺňa |
| 8 | 12x Panel TP 3m | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |
| --- |
| **Cenová ponuka ČASŤ 2:** |
| **Cena ČASŤ 2 v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena ČASŤ 2 v EUR s DPH:** |  |

|  |
| --- |
| **ČASŤ 3: Kruhové kŕmidlo pre HD**  |
| **Množstvo**: **1 ks** |
| **Požadované parametre:** | **Splnenie požiadavky\*[[5]](#footnote-5)****Uveďte, či zariadenie****spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /**Uveďte parameter** |
| 1 | Povrchovo upravené žiarovým zinkovaním | spĺňa/nespĺňa |
| 2 | Rozoberateľné, pozostávajúce z 3 dielov | spĺňa/nespĺňa  |
| 3 | Vonkajší priemer 200 - 215 cm |  spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter |
| 4 | Vnútorný priemer 165 - 180 cm | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 5 | Výška 150 - 170 cm | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter  |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |
| --- |
| **Cenová ponuka ČASŤ 3:** |
| **Cena ČASŤ 3 v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena ČASŤ 3 v EUR s DPH:** |  |

|  |
| --- |
| **ČASŤ 4: GPS obojky pre HD**  |
| **Množstvo**: **30ks** |
| **Požadované parametre:** | **Splnenie požiadavky\*[[6]](#footnote-6)****Uveďte, či zariadenie****spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /**Uveďte parameter** |
| 1 | Integrovaná batéria s výdržou min. 1 rok | spĺňa/nespĺňa auveďte parameter |
| 2 | Kontrola zbieraných dát dostupná cez webovú a mobilnú aplikáciu kedykoľvek | spĺňa/nespĺňa  |
| 3 | Sledovanie polohy, teploty zvieraťa | spĺňa/nespĺňa  |
| 4 | Možnosť preferovanej selekcie sledovaných parametrov | spĺňa/nespĺňa  |
| 5 | Využívanie viacerých sledovacích technológii na komunikáciu so servermi, aby bola zabezpečená dostupnosť údajov aj na miestach bez mobilného signálu | spĺňa/nespĺňa  |
| 6 | Zálohovanie dát pre možnosť spätného vyhodnotenia | spĺňa/nespĺňa  |
| 7 | Odolnosť obojkov voči mechanickému poškodeniu a vplyvom počasia | spĺňa/nespĺňa  |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |
| --- |
| **Cenová ponuka ČASŤ 4:** |
| **Cena ČASŤ 4 v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena ČASŤ 4 v EUR s DPH:** |  |

|  |
| --- |
| **Cenová ponuka SPOLU (ČASŤ 1 + ČASŤ 2+ ČASŤ 3+ ČASŤ 4):** |
| **Cena SPOLU v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena SPOLU v EUR s DPH:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |

1. alebo obdobný údaj ak ide o zahraničného uchádzača [↑](#footnote-ref-1)
2. alebo obdobný identifikačný údaj ak ide o zahraničného uchádzača [↑](#footnote-ref-2)
3. \***Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter [↑](#footnote-ref-3)
4. \***Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter [↑](#footnote-ref-4)
5. \***Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter [↑](#footnote-ref-5)
6. \***Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter [↑](#footnote-ref-6)