|  |
| --- |
| **Príloha č. 1*****Uchádzač vypĺňa žlté polia*** |
| **C E N O V Á P O N U K A**  |
| Názov uchádzača: *doplní uchádzač* |
| Sídlo uchádzača:  |
| IČO uchádzača:  |
| IČ DPH uchádzača: |
| Kontaktná osoba: |
| Email a telefonický kontakt: |
| Dátum vyhotovenie ponuky, miesto: |
|  |
| Názov zadávateľa: **Filip Marek Cencer** |
| Sídlo zadávateľa: **Mierová 389/19, 976 46 Valaská** |
| IČO zadávateľa: **50 090 909** |
|  |
| **Traktorový náves – 1 ks** |

***Pokyny pre vypracovanie ponuky:***

V stĺpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom "áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

|  |
| --- |
| **Výrobca:** *doplní uchádzač***Typové označenie s príslušenstvom:** *doplní uchádzač* |
| **Názov : Traktorový náves**  |
| **Technická špecifikácia – požadovaný parameter** |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌** |
| Traktorový náves - nový | 1 ks | hodnota |
| Nosnosť | Min. 8 000 kg | hodnota |
| Vlastná hmotnosť | Max. 4000 kg | hodnota |
| Max. rýchlosť | Min. 30 km/ h | hodnota |
| Transport balíkovaného materiálu a materiálu v dĺžke | áno | áno/nie |
| II-hadicový systém brzdový s mechanickou ručnou  brzdou | áno | áno/nie |
| Hydraulická nožnicová odstavná noha | áno | áno/nie |
| Skladaná predná a zadná stena | áno | áno/nie |
| Pevná – nevyklápateľná korba z plechu o hrúbke | Min. 2 mm | hodnota |
| Záruka na stroj  | Min. 12 mesiacov | hodnota |
| Zaškolenie obsluhy  | áno | áno/nie |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena spolu bez DPH (EUR)** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Cena spolu s DPH (EUR)** |  |

**Poznámky :**

**Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.**

V ...................................., dňa ....................... .............................................

 Podpis a pečiatka uchádzača