Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov projektu:*** |  |
| ***Názov zákazky:*** | **Dopravníky** |
| ***Popis zákazky:*** | Dopravníky budú slúžiť na presun polotovarov na jednotlivé sekcie výroby. Zvýši sa produktivita a zároveň plynulosť presunu tovaru. Teleskopický systém zabezpečí presúvať mrazený tovar naraz do dvoch baliacich liniek čo zabezpečí zvýšenú produktivitu. |
| ***Obstarávateľ:*** | **FOOD LOGISTIC s.r.o., Jelšová 16, Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 22, IČO: 51 801 540** |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** | |
| ***Obchodné meno uchádzača:*** |  |
| ***Sídlo uchádzača[[1]](#footnote-1):*** |  |
| ***IČO uchádzača[[2]](#footnote-2):*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ČASŤ 1: Dopravník 1** | | |
| **Množstvo**: 1 ks | | |
| **Požadované parametre:** | | **Splnenie požiadavky\*[[3]](#footnote-3)**  **Uveďte, či zariadenie**  **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /  **Uveďte parameter** |
| 1 | Rozmer dopravníka min. 3700x400 mm | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 2 | Výška 800 – 1150 mm, možnosť dvíhať strany nezávisle od seba | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 3 | Antibakteriálny pás (potravinársky priemysel) - monolit | spĺňa/nespĺňa |
| 4 | Frenkvenčný menič | spĺňa/nespĺňa |
| 5 | Konštrukcia Hliník/nerez | spĺňa/nespĺňa |
| 6 | Keramické ložiská | spĺňa/nespĺňa |
| 7 | Vodiace bočnice min. 20 mm výška | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 8 | Pohon cez omegu | spĺňa/nespĺňa |
| 9 | Konštrukcia na kolieskach | spĺňa/nespĺňa |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cenová ponuka ČASŤ 1:** | |
| **Cena ČASŤ 1 v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena ČASŤ 1 v EUR s DPH:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ČASŤ 2: Dopravník 2** | | |
| **Množstvo**: 2 ks | | |
| **Požadované parametre:** | | **Splnenie požiadavky\*[[4]](#footnote-4)**  **Uveďte, či zariadenie**  **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /  **Uveďte parameter** |
| 1 | Rozmer dopravníka min. 2150x400 mm | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 2 | Výška 800 – 1150 mm, možnosť dvíhať strany nezávisle od seba | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 3 | Antibakteriálny pás (potravinársky priemysel) - monolit | spĺňa/nespĺňa |
| 4 | Frenkvenčný menič | spĺňa/nespĺňa |
| 5 | Konštrukcia Hliník/nerez | spĺňa/nespĺňa |
| 6 | Keramické ložiská | spĺňa/nespĺňa |
| 7 | Vodiace bočnice min. 20 mm výška | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 8 | Pohon cez omegu | spĺňa/nespĺňa |
| 9 | Konštrukcia na kolieskach | spĺňa/nespĺňa |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cenová ponuka ČASŤ 2:** | |
| **Cena ČASŤ 2 v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena ČASŤ 2 v EUR s DPH:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ČASŤ 3: Dopravník 3** | | |
| **Množstvo**: 1 ks | | |
| **Požadované parametre:** | | **Splnenie požiadavky\*[[5]](#footnote-5)**  **Uveďte, či zariadenie**  **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /  **Uveďte parameter** |
| 1 | Rozmer dopravníka min. 1200x500 mm | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 2 | Výška 950 – 1450, možnosť dvíhať strany nezávisle od seba | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 3 | Antibakteriálny pás (potravinársky priemysel) - monolit | spĺňa/nespĺňa |
| 4 | Frenkvenčný menič | spĺňa/nespĺňa |
| 5 | Konštrukcia Hliník/nerez | spĺňa/nespĺňa |
| 6 | Keramické ložiská | spĺňa/nespĺňa |
| 7 | Vodiace bočnice min. 20 mm výška | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 8 | Pohon cez omegu | spĺňa/nespĺňa |
| 9 | Konštrukcia na kolieskach | spĺňa/nespĺňa |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cenová ponuka ČASŤ 3:** | |
| **Cena ČASŤ 3 v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena ČASŤ 3 v EUR s DPH:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ČASŤ 4: Teleskopický dopravník** | | |
| **Množstvo**: 1 ks | | |
| **Požadované parametre:** | | **Splnenie požiadavky\*[[6]](#footnote-6)**  **Uveďte, či zariadenie**  **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /  **Uveďte parameter** |
| 1 | Šírka pásu min. 400mm | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 2 | Nastaviteľná dĺžka min. 2300 – 4250 mm | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 3 | Antibakteriálny pás (potravinársky priemysel) - monolit | spĺňa/nespĺňa |
| 4 | Frenkvenčný menič | spĺňa/nespĺňa |
| 5 | Konštrukcia Hliník/nerez | spĺňa/nespĺňa |
| 6 | Nerezové ložiská | spĺňa/nespĺňa |
| 7 | Vyvýšené bočnice | spĺňa/nespĺňa |
| 8 | Pohon cez omegu | spĺňa/nespĺňa |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cenová ponuka ČASŤ 4:** | |
| **Cena ČASŤ 4 v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena ČASŤ 4 v EUR s DPH:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ČASŤ 5: Modulárny dopravník – Lomený** | | |
| **Množstvo**: 1 ks | | |
| **Požadované parametre:** | | **Splnenie požiadavky\*[[7]](#footnote-7)**  **Uveďte, či zariadenie**  **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /  **Uveďte parameter** |
| 1 | Pracovné rozmery dopravníka min. 9000x481 mm | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 2 | Antibakteriálny modulárny pás s unášačmi | spĺňa/nespĺňa |
| 3 | Frenkvenčný menič | spĺňa/nespĺňa |
| 4 | Konštrukcia Hliník/nerez | spĺňa/nespĺňa |
| 5 | Nerezové ložiská | spĺňa/nespĺňa |
| 6 | Bočnice | spĺňa/nespĺňa |
| 7 | Pohon cez omegu | spĺňa/nespĺňa |
| 8 | Prepravná vzdialenosť min. 8200 mm | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cenová ponuka ČASŤ 5:** | |
| **Cena ČASŤ 5 v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena ČASŤ 5 v EUR s DPH:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ČASŤ 6: Rovný dopravník** | | |
| **Množstvo**: 1 ks | | |
| **Požadované parametre:** | | **Splnenie požiadavky\*[[8]](#footnote-8)**  **Uveďte, či zariadenie**  **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie /  **Uveďte parameter** |
| 1 | Pracovné rozmery dopravníka min. 8500x500 mm | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 2 | Výška min. 2800mm | spĺňa/nespĺňa a  uveďte parameter |
| 3 | Antibakteriálny pás | spĺňa/nespĺňa |
| 4 | Frenkvenčný menič | spĺňa/nespĺňa |
| 5 | Konštrukcia Hliník/nerez | spĺňa/nespĺňa |
| 6 | Nerezové ložiská | spĺňa/nespĺňa |
| 7 | Bočnice | spĺňa/nespĺňa |
| 8 | Pohon cez omegu | spĺňa/nespĺňa |

Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cenová ponuka ČASŤ 6:** | |
| **Cena ČASŤ 6 v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena ČASŤ 6 v EUR s DPH:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cenová ponuka SPOLU (ČASŤ 1 + ČASŤ 2 + ČASŤ 3 + ČASŤ 4 + ČASŤ 5 + ČASŤ 6):** | |
| **Cena SPOLU v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH:** |  |
| **Cena SPOLU v EUR s DPH:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |

1. alebo obdobný údaj ak ide o zahraničného uchádzača [↑](#footnote-ref-1)
2. alebo obdobný identifikačný údaj ak ide o zahraničného uchádzača [↑](#footnote-ref-2)
3. \***Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

   - ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

   - ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter [↑](#footnote-ref-3)
4. \***Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

   - ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

   - ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter [↑](#footnote-ref-4)
5. \***Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

   - ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

   - ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter [↑](#footnote-ref-5)
6. \***Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

   - ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

   - ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter [↑](#footnote-ref-6)
7. \***Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

   - ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

   - ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter [↑](#footnote-ref-7)
8. \***Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

   - ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

   - ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter [↑](#footnote-ref-8)