**ZPD – Zeleninársko potravinárske družstvo**

Veľká Komárňanská 2330, Dvory nad Žitavou 941 31

IČO: 36558486; DIČ: 2021791651

Tel: +421 905 354896; E-mail: zpd-dvory@zpd-dvory.sk

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Rotačný rýľový kyprič – 1 ks** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra**  **(uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Nesená na trojbodový záves | Vyžaduje sa |  |
| 2. | Záves kat. II + III | Vyžaduje sa |  |
| 3. | Rotačný hriadeľ s rýľovými lopatkami | Vyžaduje sa |  |
| 4. | Podrývacie hroty pred kypričom | Min. 5 ks |  |
| 5. | Aktívne kultivačné valce | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Pracovná hĺbka | Min. 15 cm |  |
| 7. | Pracovná šírka | Min. 250 cm |  |
| 8. | Počet radov rýľov | Min. 5 ks |  |
| 9. | Počet rýľových lopatiek | Min. 15 ks |  |
| 10. | Hmotnosť | Max. 2500 kg |  |
| 11. | Výstražné tabuľky a osvetlenie | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: