**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

1. **Názov predmetu zákazky:** **Biela technika pre potreby MV SR a krajských centier podpory MV SR**  **(ID zákazky 39847)**

Predmetom zákazky je obstaranie bielej techniky pre potreby MV SR a krajských centier podpory MV SR a dodanie tovaru do miest dodania, vyloženie tovaru v miestach dodania a ďalšie náklady, ako recyklačný poplatok, obalový materiál, rozbalenie a ekologická likvidáciu odpadu z obalu tovaru.

1. **Hlavný kód CPV:**

39700000-9 Spotrebiče pre domácnosť

39711100-0 Chladničky a mrazničky

39711110-3 Chladničky s mrazničkou

39711123-7 Stojaté chladničky

39711130-9 Chladničky

39713100-4 Umývačky riadu

39713200-5 Pračky a sušičky bielizne

39721000-2 Zariadenia na varenie alebo kúrenie pre domácnosť

39713430-6 Vysávače prachu

31521100-5 Stolové lampy

42161000-5 Ohrievače teplej vody

42512000-8 Klimatizačné zariadenia

39710000-2 Elektrické prístroje pre domácnosti

39721310-8 Ohrievače vzduchu

39714100-1 Ventilátory

39717000-1 Ventilátory a klimatizačné spotrebiče

1. **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:** dodanie tovaru do miest dodania
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
3. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený, nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar minimálne 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v mieste, kde sa tovar dodával a vybaviť reklamáciu na vlastné náklady. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
5. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
6. **Lehota plnenia je**: do 60 dní odo dňa doručenia objednávky.

Dodanie predmetu zákazky bude realizované priebežne na základe čiastkových objednávok podľa potrieb verejného obstarávateľa (približne 9 objednávok).

1. **Miesta dodania:** Podľa požiadavky verejného obstarávateľa – rozvoz v rámci celej Slovenskej republiky- Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystricky kraj, Prešovsky kraj, Košický kraj. Konkrétne miesta dodania budú špecifikované a predložené spolu s objednávkou.

**10. Technická špecifikácia predmetu zákazky**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 – Chladnička pultová veľká** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **34 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. F | **N/A** |  |
| **Minimálny objem:** | chladnička 80 l / mraznička 13 l |  | **N/A** |
| **Skladovacia doba pri poruche:** | min.10 hodín |  | **N/A** |
| **Spotreba elektrickej energie:** | max. 220 kWh/ročne |  | **N/A** |
| **Rozmer (v x š x h):** | max. 90 x 56 x 58 cm |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | LED osvetlenie, min. 2 sklenené police, min. 2 police vo dverách, zásuvka na zeleninu, držiak na vajíčka, 1 nádobka na ľad | **N/A** |  |
| **Položka č. 2 – Chladnička pultová s výparníkom (malá)** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **26 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. F | **N/A** |  |
| **Minimálny objem:** | chladnička 40 l |  | **N/A** |
| **Rozmer (v x š x h):** | max. 51 x 50 x 50 cm |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | chladiaca priehradka, manuálne odmrazovanie, 1 kompresor, priehradka na fľaše, výmenný záves dverí, drôtená alebo sklenená polica, výparník | **N/A** |  |
| **Položka č. 3 – Chladnička kombinovaná** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **65 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. F | **N/A** |  |
| **Minimálny objem:** | chladnička 96 l / mraznička 50 l |  | **N/A** |
| **Skladovacia doba pri poruche:** | min.7 hodín |  | **N/A** |
| **Spotreba elektrickej energie:** | max. 243 kWh/ročne |  | **N/A** |
| **Rozmer (v x š x h):** | max. 150 x 55 x 56 cm |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | LED osvetlenie, mechanické ovládanie, min. 3 nastaviteľné sklenené police, min. 2 priehradky vo dverách chladničky, sklenená polica v mrazničke, zásuvku na zeleninu | **N/A** |  |
| **Položka č. 4 – Chladnička kombinovaná (veľká)** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **21 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. F | **N/A** |  |
| **Minimálny objem:** | chladnička 198 l / mraznička 52 l |  | **N/A** |
| **Skladovacia doba pri poruche:** | min.15 hodín |  | **N/A** |
| **Spotreba elektrickej energie:** | max. 220 - 300 kWh/ročne |  | **N/A** |
| **Rozmer (v x š x h):** | max. 185 x 60 x 64 cm |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | zameniteľné otváranie dverí, technológia Multi Flow, LED osvetlenie, funkcia Mini Frost, biofresh zóna, počet políc v chladničke – min. 3, počet priehradiek mrazničky – min. 1 | **N/A** |  |
| **Položka č. 5 – Mraznička skriňová** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. F | **N/A** |  |
| **Minimálny objem:** | 146 l |  | **N/A** |
| **Rozmer (v x š x h):** | max. 185 x 60 x 65 cm |  | **N/A** |
| **Skladovacia doba pri poruche:** | min. 7 hodín |  | **N/A** |
| **Chladivo:** | R600A | **N/A** |  |
| **Ročná spotreba:** | max. 314 kWh |  | **N/A** |
| **Spôsobom odmrazovania v mraziacej časti:** | manuálne | **N/A** |  |
| **Počet poličiek:** | min. 5 |  | **N/A** |
| **Ovládanie:** | mechanické | **N/A** |  |
| **Položka č. 6 – Mraznička truhlicová** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. F | **N/A** |  |
| **Minimálny objem:** | 198 l |  | **N/A** |
| **Rozmer (v x š x h):** | max. 90 x 110 x 80 cm |  | **N/A** |
| **Skladovacia doba pri poruche:** | min. 30 hodín |  | **N/A** |
| **Počet drôtených košov:** | min. 1 |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | elektronické nastavenie skladovacích funkcií, elektronické ovládanie | **N/A** |  |
| **Položka č. 7 – Digestor** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **11 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. C | **N/A** |  |
| **Hlučnosť:** | max. 63 dB |  | **N/A** |
| **Výkon odsávania:** | min. 170 m3 |  | **N/A** |
| **Celková spotreba:** | max. 45 kWh |  | **N/A** |
| **Počet motorov:** | min. 1 |  | **N/A** |
| **Počet rýchlostí:** | min. 2 |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | podskrinkový digestor, odťah a recirkulácia, uhlíkový a kovový filter, osvetlenie, spätná klapka | **N/A** |  |
| **Položka č. 8 – Drvič odpadu** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Spôsob upevnenia:** | zavesenie hrdlom pod drez | **N/A** |  |
| **Chod:** | 15 min/ pauza |  | **N/A** |
| **Napätie:** | min. 240 V |  | **N/A** |
| **Drviace segmenty:** | nerezová oceľ, zosilnené lopatky | **N/A** |  |
| **Objem komory:** | min. 1,9 l |  | **N/A** |
| **Typ motora:** | komutátorový DC | **N/A** |  |
| **Otáčky motora:** | min. 2700 ot/min |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | ochrana pred skratom, pripojenie na umývačku, tlakový spínač/tlačidlo, nerezové hrdlo, drviaci prstenec: 114 kruhových otvorov, otvor drezu 9 cm | **N/A** |  |
| **Položka č. 9 – Automatická pračka s horným plnením** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **6 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. E | **N/A** |  |
| **Kapacita prania:** | min. 5 kg |  | **N/A** |
| **Min. otáčky odstreďovania:** | 1000 ot/min |  | **N/A** |
| **Počet programov:** | min. 12 |  | **N/A** |
| **Rozmer (v x š x h):** | max. 90 x 42 x 65 cm |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | rýchly 15 minútový program, technológia Fuzzy Logic - prispôsobuje sa množstvu náplne, systém vyrovnávania nestability | **N/A** |  |
| **Položka č. 10 – Automatická pračka s predným plnením** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **9 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. D | **N/A** |  |
| **Kapacita prania:** | min. 7 kg |  | **N/A** |
| **Max. otáčky odstreďovania:** | min. 1200 ot/min |  | **N/A** |
| **Účinnosť odstreďovania:** | min. B | **N/A** |  |
| **Počet programov:** | min. 11 |  | **N/A** |
| **Rozmer (v x š x h):** | max. 85 x 60 x 60 cm |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | kontrola vyváženia náplne v bubne, technológia Fuzzy Logic - prispôsobuje sa množstvu náplne, posunutý štart, detský bezpečnostný zámok, antialergický program na princípe pary | **N/A** |  |
| **Položka č. 11 – Automatická sušička** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. D | **N/A** |  |
| **Náplň prádla:** | min. 7 kg |  | **N/A** |
| **Počet programov:** | min. 14 |  | **N/A** |
| **Rozmer (v x š x h):** | max. 85 x 60 x 65 cm |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | kondenzačná s tepelným čerpadlom, odložený štart, pripojenie na odpad | **N/A** |  |
| **Položka č. 12 – Umývačka riadku, voľne stojaca (široká)** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **5 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. F | **N/A** |  |
| **Spotreba vody na umývací cyklus:** | max. 12 l |  | **N/A** |
| **Počet jedálenských súprav:** | min. 13 |  | **N/A** |
| **Počet umývacích programov:** | min. 5 |  | **N/A** |
| **Rozmer (v x š x h):** | max. 85 x min.50 max. 60 x min. 55 cm |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | odložený štart | **N/A** |  |
| **Položka č. 13 – Umývačka riadku, voľne stojaca (úzka)** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. F | **N/A** |  |
| **Spotreba vody na umývací cyklus:** | max. 11 l |  | **N/A** |
| **Počet jedálenských súprav:** | min. 9 |  | **N/A** |
| **Počet umývacích programov:** | min. 4 |  | **N/A** |
| **Rozmer (v x š x h):** | max. 85 x 45 x 60 cm |  | **N/A** |
| **Položka č. 14 – Elektrický sporák s rúrou** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **9 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. A | **N/A** |  |
| **Celkový príkon:** | min. 7,8 kW |  | **N/A** |
| **Vnútorný objem rúry:** | min. 57 l |  | **N/A** |
| **Rozmer (v x š x h):** | max. 85 x 55 x 72 cm |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | sklokeramická sálavá doska, svetelný indikátor zvyškového tepla, funkcia "chladných dvierok“ | **N/A** |  |
| **Položka č. 15 – Kombinovaný sporák so štyrmi plynovými horákmi** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. A | **N/A** |  |
| **Celkový príkon:** | min.2 kW |  | **N/A** |
| **Objem rúry:** | min. 52 l |  | **N/A** |
| **Rozmer (v x š x h):** | max. 90 x 60 x 70 cm |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | plynové varné zóny s teplotnými poistkami | **N/A** |  |
| **Položka č. 16 – Chladiaca skriňa** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **7 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Objem:** | min. 570 l |  | **N/A** |
| **Energetická trieda:** | min. B až D | **N/A** |  |
| **Rozmery (v x š x d):** | min. 1600 x  540 x 540 |  | **N/A** |
| **Chladivo:** | min. R290/CFC, R134a alebo R600a |  | **N/A** |
| **Príkon:** | min. 230 V |  | **N/A** |
| **Materiál:** | kov/umelá hmota | **N/A** |  |
| **Objem:** | min. 570 l |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | digitálna regulácia teploty, min. 3 nastaviteľné police |  | **N/A** |
| **Položka č. 17 – Dvojplatničkový elektrický varič** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **26 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Priemer platní:** | 17 až 19 cm a 14 až 16 cm |  | **N/A** |
| **Príkon:** | min. 2,5 kW |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | liatinové platne, plynule regulovateľný termostat, poistka proti prehriatiu, svetelná signalizácia, protišmykové nožičky | **N/A** |  |
| **Položka č. 18 – Stojanový ventilátor** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **110 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Počet rýchlostí:** | min. 2 |  | **N/A** |
| **Výkon:** | min. 40 W |  | **N/A** |
| **Nastaviteľná výška:** | max. 130 cm |  | **N/A** |
| **Rozmer základne:** | min. 50 cm |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | nastaviteľný uhol sklonu, ochranná mriežka, automatická horizontálna rotácia v uhle 90° | **N/A** |  |
| **Položka č. 19 – Stolový ventilátor** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **60 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Počet rýchlostí:** | min. 2 |  | **N/A** |
| **Priemer lopatiek:** | min. 20 cm |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | predná a zadná kovová ochranná mriežka, nastaviteľný uhol sklonu | **N/A** |  |
| **Položka č. 20 – Teplovzdušný konvektor** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **65 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Počet stupňov nastavenia ohrevného výkonu:** | min.3 |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | voľne stojaci alebo možnosť pripevnenia na stenu, ochrana proti prehriatiu, plynule regulovateľný termostat | **N/A** |  |
| **Položka č. 21 – Prenosná klimatizácia** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. A | **N/A** |  |
| **Chladivo:** | R410A alebo R290 |  | **N/A** |
| **Výkon:** | min. 2 kW |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | automatický výparník kondenzátu, samočistiaci systém, LED display, 24 hodinový časovač, odvlhčovanie | **N/A** |  |
| **Položka č. 22 – Elektrický priamovýhrevný konvektor**  **1 kW** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Príkon:** | min. 1 kW |  | **N/A** |
| **Termostat:** | elektronický s presnosťou 0,1°C | **N/A** |  |
| **Ochrana:** | min. IP 24 |  | **N/A** |
| **Rozmer (v x š x h):** | 45,8 x 45,1 x 9,8 cm povolené rozpätie 20% |  | **N/A** |
| **Položka č. 23 – Elektrický priamovýhrevný konvektor 2,5 kW** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **7 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Príkon:** | min. 2,5 kW |  | **N/A** |
| **Termostat:** | elektronický s presnosťou 0,1°C |  | **N/A** |
| **Ochrana:** | min. IP 24 |  | **N/A** |
| **Rozmer (v x š x h):** | 90,2 x 45,1 x 9,8 cm povolené rozpätie ±20% |  | **N/A** |
| **Položka č. 24 – Odvlhčovač vzduchu s UV lampou** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **5 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Vysúšanie:** | min. 20 l/deň |  | **N/A** |
| **Objem výmeny vzduchu:** | min. 150 m3/hod |  | **N/A** |
| **Objem nádoby na vodu:** | min. 5 l |  | **N/A** |
| **Chladivo:** | R134A alebo R290 |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | aktívny uhlíkový filter | **N/A** |  |
| **Položka č. 25 – Naparovacia žehlička** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **9 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Príkon:** | min. 2,4 kW |  | **N/A** |
| **Objem nádržky:** | min. 0,30 l |  | **N/A** |
| **Konštantná para:** | min. 40g/min |  | **N/A** |
| **Položka č. 26 – Prietokový ohrievač vody nad umývadlový 5 l** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **23 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Umiestnenie:** | nad umývadlo | **N/A** |  |
| **Objem:** | min. 5 l |  | **N/A** |
| **Príkon:** | min. 2 kW |  | **N/A** |
| **Ochrana:** | min. IP 24 |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | poistka proti prehriatiu, poistka proti zamrznutiu vody, príslušenstvo – beztlaková zmiešavacia batéria | **N/A** |  |
| **Položka č. 27 – Prietokový ohrievač vody pod umývadlový 5 l** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **8 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Umiestnenie:** | pod umývadlo | **N/A** |  |
| **Objem:** | min. 5 l |  | **N/A** |
| **Príkon:** | min. 2 kW |  | **N/A** |
| **Ochrana:** | min. IP 24 |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | poistka proti prehriatiu, poistka proti zamrznutiu vody, príslušenstvo – beztlaková zmiešavacia batéria | **N/A** |  |
| **Položka č. 28 – Nástenný elektrický ohrievač vody 80 l** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **11 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Umiestnenie:** | vertikálna montáž na stenu | **N/A** |  |
| **Objem:** | min. 80 l |  | **N/A** |
| **Príkon:** | min. 1,8 kW |  | **N/A** |
| **Ochrana:** | min. IP 24 |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | poistka proti prehriatiu, otočný regulátor teploty, príslušenstvo - poistný ventil so spätnou klapkou | **N/A** |  |
| **Položka č. 29 - Nástenný elektrický ohrievač vody 120 l** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **12 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Umiestnenie:** | vertikálna montáž na stenu | **N/A** |  |
| **Objem:** | min. 120 l |  | **N/A** |
| **Príkon:** | min. 2 kW |  | **N/A** |
| **Ochrana:** | min. IP 24 |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | poistka proti prehriatiu, termostat s bezpečnostnou poistkou, poistka proti zamrznutiu vody, príslušenstvo - poistný ventil so spätnou klapkou | **N/A** |  |
| **Položka č. 30 - Nástenný elektrický ohrievač vody 150 l** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **11 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Umiestnenie** | vertikálna montáž na stenu | **N/A** |  |
| **Objem** | min. 150 l |  | **N/A** |
| **Príkon** | min. 2 kW |  | **N/A** |
| **Ochrana** | min. IP 24 |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | poistka proti prehriatiu, termostat s bezpečnostnou poistkou, poistka proti zamrznutiu vody, príslušenstvo - poistný ventil so spätnou klapkou | **N/A** |  |
| **Položka č. 31 - Stolná LED lampa** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **200 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. G | **N/A** |  |
| **Ochrana:** | min. IP 20 |  | **N/A** |
| **Napätie:** | min. 230 V |  | **N/A** |
| **Svetelný tok:** | min. 500 lm |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | nastaviteľnú farbu svetla a výšku ramena | **N/A** |  |
| **Položka č. 32 - Stolová lampa** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **275 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Závit:** | E27 | **N/A** |  |
| **Príkon:** | min. 40 W |  | **N/A** |
| **Ochrana:** | min. IP 20 |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | kĺbové rameno | **N/A** |  |
| **Položka č. 33 - Kobercový extraktor/tepovač** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **7 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Výkon:** | min. 1,4 kW |  | **N/A** |
| **Výkon čerpadla:** | min. 0,04 kW |  | **N/A** |
| **Prietok vzduchu:** | min. 50 l/s |  | **N/A** |
| **Objem nádoby na čistú/špinavú vodu:** | min. 4/4 l |  | **N/A** |
| **Použitie:** | mokro-suchý vysávač | **N/A** |  |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | hadica na tepovanie a extrakciu s držadlom, trubice na tepovanie a extrakciu, tepovacia hubica s násadou na tvrdé plochy, štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, papierové filtračné vrecko, plochý skladaný filter a čistič kobercov, systém s 2 nádržami (čistá voda a špinavá voda) | **N/A** |  |
| **Položka č. 34 - Vysávač profesionálny** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **21 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Objem nádoby:** | min. 30 l |  | **N/A** |
| **Spotreba prúdu:** | min. 1,3 kW |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | sacia hadica, flexibilná sacia hadica, odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou, plochý skladaný filter, vo vyberateľnej filtračnej kazete, štrbinová hubica, filtračné vrecko z netkanej textílie, funkcia vyfukovania, čistenie filtra, vypúšťacia skrutka, adaptér pre pripojenie elektronáradia, automatické zapínanie a vypínanie | **N/A** |  |
| **Položka č. 35 - Vysávač priemyselný** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **45 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Použitie:** | mokro-suchý vysávač | **N/A** |  |
| **Spotreba prúdu:** | min. 1,2 kW |  | **N/A** |
| **Objem nádoby:** | min. 20 l |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | hubica na podlahu, kefová vložka, gumová hubicová vložka, štrbinová hubica, 2 x extrakčné rúry, extrakčný adaptér, papierové filtračné vrecko, filter, predradený filter, funkcia fúkania, odtokový ventil, antistatický systém, vypúšťací ventil | **N/A** |  |
| **Položka č. 36 - Vysávač bezvreckový** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **23 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. A | **N/A** |  |
| **Výkon:** | min. 0,7 kW |  | **N/A** |
| **Kapacita prachovej nádoby:** | min. 0,9 l – max. 4 l |  | **N/A** |
| **Filter:** | HEPA 12 | **N/A** |  |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | podlahová trubica, prachová kefa (štetec) na nábytok, štrbinová hubica, hubica na tvrdé podlahy | **N/A** |  |
| **Položka č. 37 - Klimatizačné zariadenie 2,5 kW** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **20 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. A | **N/A** |  |
| **Výkon chladenia:** | min. 2,5 kW |  | **N/A** |
| **Chladivo:** | R32 alebo R410A |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | vonkajšia a vnútorná jednotka, diaľkový ovládač | **N/A** |  |
| **Položka č. 38 - Klimatizačné zariadenie 3,5 kW** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **10 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. A | **N/A** |  |
| **Výkon chladenia:** | min. 3,5 kW |  | **N/A** |
| **Chladivo:** | R32 alebo R410A |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | vonkajšia a vnútorná jednotka, diaľkový ovládač | **N/A** |  |
| **Položka č. 39 - Klimatizačné zariadenie 5 kW** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **10 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Energetická trieda:** | min. A | **N/A** |  |
| **Výkon chladenia:** | min. 5 kW |  | **N/A** |
| **Chladivo:** | R32 alebo R410A |  | **N/A** |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | vonkajšia a vnútorná jednotka, diaľkový ovládač | **N/A** |  |
| **Položka č. 40 - Predlžovací kábel 50M 1 x zásuvka - exteriér** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **30 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Napájanie:** | min. 230 V |  | **N/A** |
| **Dĺžka:** | min. 50 m |  | **N/A** |
| **Zásuvka:** | min. 1 |  | **N/A** |
| **Vodič:** | min. 3 x 1,5 mm2 |  | **N/A** |
| **Použite:** | exteriér | **N/A** |  |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | zástrčka sieťová, priama | **N/A** |  |
| **Položka č. 41 - Predlžovací kábel s tlmivkou, 5 m - interiér** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **390 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Napájanie:** | min. 230 V |  | **N/A** |
| **Dĺžka:** | min. 5 m |  | **N/A** |
| **Zásuvka:** | min. 5 |  | **N/A** |
| **Použite:** | interiér | **N/A** |  |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | vypínač | **N/A** |  |
| **Položka č. 42 - Predlžovací kábel 10 M min. 3 x zásuvka - exteriér** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **80 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Napájanie:** | min. 230 V |  | **N/A** |
| **Dĺžka:** | min. 10 m |  | **N/A** |
| **Zásuvka:** | min. 3 |  | **N/A** |
| **Stupeň krytia:** | min. IP 44 |  | **N/A** |
| **Použite:** | exteriér | **N/A** |  |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | vypínač, záclonky, predlžovací kábel: guma alebo plast | **N/A** |  |
| **Položka č. 43 - Predlžovací kábel s tlmivkou, 10 m - interiér** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **90 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Napájanie:** | min. 230 V |  | **N/A** |
| **Dĺžka:** | min. 10 m |  | **N/A** |
| **Zásuvka:** | min. 5 |  | **N/A** |
| **Použite:** | interiér | **N/A** |  |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | vypínač | **N/A** |  |
| **Položka č. 44 - Predlžovací kábel 50 m na bubne - exteriér** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **50 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Napájanie:** | min. 230 V |  | **N/A** |
| **Dĺžka:** | min. 50 m |  | **N/A** |
| **Zásuvka:** | min. 3 |  | **N/A** |
| **Vodič:** | min. 3 x 1,5 mm2 |  | **N/A** |
| **Použite:** | exteriér | **N/A** |  |
| **Stupeň krytia:** | min. IP 44 | **N/A** |  |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | bubon: plastový alebo kovový, kábel: gumený alebo plastový, tepelná poistka proti preťaženiu | **N/A** |  |
| **Položka č. 45 - Predlžovací kábel s tlmivkou, bubon, 15 m - interiér** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **40 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Napájanie:** | min. 230 V |  | **N/A** |
| **Dĺžka:** | min. 15 m |  | **N/A** |
| **Zásuvka:** | min. 4 |  | **N/A** |
| **Použite:** | interiér | **N/A** |  |
| **Stupeň krytia:** | min. IP 20 | **N/A** |  |
| **Požadovaná súčasť zariadenia:** | tepelná poistka proti preťaženiu | **N/A** |  |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*

**Osobitné podmienky plnenia zmluvy**

* Predávajúci musí dodržiavať nasledovné podmienky pri plnení zmluvy a Kupujúci má právo to počas trvania zmluvy kontrolovať:

1. v rámci dodávky tovaru vykonať zber obalového materiálu elektrospotrebičov, t.j. predovšetkým kartónov, fólii a lepeniek a následne zabezpečiť ekologickú likvidáciu týchto obalov, a to tak aby boli dodržané povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.