**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

**Názov predmetu zákazky:** Digitálne fotoaparáty, dataprojektor a premietacie plátno (ID 39936)

1. Predmetom zákazky je dodanie digitálnych fotoaparátov, dataprojektora, premietacieho plátna a s tým súvisiace služby.

Predmet zákazky je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“, pre účely projektov: ETC-Dočasný núdzový tábor (310031H157) a GFFF-V-Pozemné hasenie požiarov s využitím vozidiel (310031J215) s cieľom „Zvýšenia efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy“.

1. **Hlavný kód CPV:**

38651600-9 Digitálne fotoaparáty

**Doplňujúci kód CPV:**

38652120-7 Videoprojektory

1. **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**

* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania.

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
3. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
5. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
6. **Lehota plnenia je:**

* do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr však do 31.10.2023.

Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar v čase od 8.00 do 15.00 hod.

1. **Miestom dodania je:**

* Ministerstvo vnútra SR, Košická 47, 812 72 Bratislava.

1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 – Digitálny fotoaparát (kompaktný) s GPS modulom** | | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | | **3 ks** |
| **Výrobca:** | | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | | |  | **N/A** |
| **Rozlíšenie snímača:** | min. 12 Mpx | |  | **N/A** |
| **Najkratšia zaostriteľná vzdialenosť:** | 1 cm | | **N/A** |  |
| **Optický zoom:** | min. 4x | |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | prachotesnosť, vodeodolnosť | | **N/A** |  |
| **Vodotesnosť:** | min. do hĺbky 14 m | |  | **N/A** |
| **Odolnosť voči nízky teplotám:** | min. - 8˚C | |  | **N/A** |
| **Odolnosť proti pádom:** | min. z výšky 1,5 m | |  | **N/A** |
| **Rozlíšenie videa:** | min. Full HD, alebo 4K | |  | **N/A** |
| **Funkcie:** | GPS | | **N/A** |  |
| **Položka č. 2 – Dataprojektor** | | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | | **1 ks** |
| **Výrobca:** | | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | | |  | **N/A** |
| **Rozlíšenie displeja:** | min. 1920x1080 | |  | **N/A** |
| **Pomer strán:** | min. 16:9, alebo 16:10 | |  | **N/A** |
| **Typ rozlíšenia:** | Full HD, alebo 4K | |  | **N/A** |
| **Kontrast:** | min. 200 000:1 | |  | **N/A** |
| **Minimálna uhlopriečka obrazu:** | min. 50,8 cm (20") | |  | **N/A** |
| **Maximálna uhlopriečka obrazu:** | min. 762 cm (300") | |  | **N/A** |
| **Technológia:** | LCD, alebo DLP | |  | **N/A** |
| **Zdroj svetla:** | Laser | | **N/A** |  |
| **Svietivosť:** | min. 5000 ANSI lm | |  | **N/A** |
| **Životnosť lampy:** | min. 20 000 h | |  | **N/A** |
| **Typ pripojenia:** | min. HDMI 1.4 | |  | **N/A** |
| **HDMI:** | min. 2 ks | |  | **N/A** |
| **Ďalšie pripojenie:** | min. USB, audio vstup | |  | **N/A** |
| **Grafické vstupy:** | min. HDMI, VGA (D-SUB) | |  | **N/A** |
| **Umiestnenie:** | min. na strop a na stôl | |  | **N/A** |
| **Zabudované reproduktory:** | min. 1x 10W | |  | **N/A** |
| **Hlučnosť:** | max. 32 dB | |  | **N/A** |
| **Príslušenstvo:** | min. diaľkové ovládanie | |  | **N/A** |
| **Položka č. 3 – Projekčné plátno so statívom** | | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | | **1 ks** |
| **Výrobca:** | | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | | |  | **N/A** |
| **Typ:** | roletové | | **N/A** |  |
| **Rozmer:** | min. 200 x 124 cm | |  | **N/A** |
| **Uhlopriečka:** | min. 100" | |  | **N/A** |
| **Formát premietacej plochy:** | min. 16:9, alebo 16:10 (kompatibilita k dataprojektoru – pomer strán) | |  | **N/A** |
| **Farba plátna:** | biela, alebo bledo šedá, čierne okraje | | **N/A** |  |
| **Statív:** | mobilná trojnožka | | **N/A** |  |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*