**Ing. Jozef Rusňák - AGROPLANT**

66, 908 71 Moravský Svätý Ján

IČO: 30695775; IČ DPH: SK1020299841

Tel: +421 905 672118; E-mail: rusnakjunior@azet.sk

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Ťahaný postrekovač** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
|  | Objem nádrže | Min. 3 000 l |  |
|  | Vzduchové ovládanie hlavného uzatváracieho ventilu a sekčných ventilov | Vyžaduje sa |  |
|  | Osvetlenie a brdy podľa STN | Vyžaduje sa |  |
|  | Miešanie tekutiny v nádrži | Vyžaduje sa |  |
|  | Záber ramien 18 m, 7 sekcií, ramená ocelové, trojitý držiak trysiek | Vyžaduje sa |  |
|  | Oplachová tryska na nádoby na chemikálie | Vyžaduje sa |  |
|  | Nádrž na čistú vodu | Min. 300 l |  |
|  | Kolesá | Min. 340/85 R38 |  |
|  | Náprava s nosnosťou | Min. 6,6 t |  |
|  | Čerpadlo membránové o výkone | Min. 250 l/min. |  |
|  | Filtrácia | Min. 3 stupňová, automatická |  |
|  | Vypínanie a zapínanie trysiek a sekcií podľa GPS | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: