|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: HYDINA KUBUS s.r.o. |
| Sídlo obstarávateľa: Veľký Slavkov 290, 059 91 Veľký Slavkov  |
| IČO obstarávateľa: 36504807  |

Riadenie a monitoring bitúnku - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| Priemyselná závesná váha určená pre váženie pohyblivých častí | áno | Vyberte položku. |
| Maximálna váživosť minimálne (kg) | 60 |  |
| Minimálna váživosť maximálne(kg) | 2 |  |
| Zobrazovací dielik (gr) | 20 |  |
| Váženie 1 morky vo vise pri pomalom pohybe dopravníka | áno | Vyberte položku. |
| Priemyselná závesná váha určená pre váženie naskladnených moriek po porážke | áno | Vyberte položku. |
| Maximálna váživosť minimálne (kg) | 300 |  |
| Minimálna váživosť maximálne (kg) | 2 |  |
| Zobrazovací dielik (gr) | 20 |  |
| Statické váženie vo vise | áno | Vyberte položku. |
| Priemyselná závesná váha určená pre váženie vyskladnených moriek pred rozrábkou | áno | Vyberte položku. |
| Maximálna váživosť minimálne (kg) | 300 |  |
| Minimálna váživosť maximálne(kg) | 2 |  |
| Zobrazovací dielik (gr) | 20 |  |
| Statické váženie vo vise | áno | Vyberte položku. |
| SOFTWARE | áno | Vyberte položku. |
| Komplexný ERP informačný systém | áno | Vyberte položku. |
| Moduly: účtovníctvo, ekonomika, predaj, nákup, sklady | áno | Vyberte položku. |
| Manažérsky informačný systém | áno | Vyberte položku. |
| HARDWARE | áno | Vyberte položku. |
| Databázový server pre IBIS/DB | áno | Vyberte položku. |
| Minimálne požiadavky: Rack 2U, 1xCPU Intel xeon silver 10core 4210 2.2GHz 85W, RAM 32 GB, 7x300GB 2.5“ 15k ot. 12 Gbps Hot Swap SAS HDD | áno | Vyberte položku. |
| Minimálne požiadavky: Radič (Storage controller) 930-8i 5GB Flash, NET 4-port 1GB RJ45, 2x zdroj 750 W, Management XClarity Enterprise, Linux, Inštalácia a konfigurácia | áno | Vyberte položku. |
| Záložný zdroj+Network management Card | áno | Vyberte položku. |
| Váhovo-expedičný terminál | áno | Vyberte položku. |
| Touch PC, nerezová skrinka v počte (ks) | 3 |  |
| Touch wifi tablet, WinPRO v počte (ks) | 1  |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača