**Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

**Logický celok: Sejací stroj na presný výsev**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sejací stroj na presný výsev – 1 ks** | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| Sejací stroj nový, ťahaný 1 ks |  |
| Isobus 1 ks |  |
| Počet radov min 18 ks |  |
| Rozostup radov min. 45 cm |  |
| Možnosť zmeny rozostupu 75 cm |  |
| Možnosť prihnojenia |  |
| Centrálny zásobník |  |
| Pneumatické dávkovanie hnojiva |  |
| Objem zásobníka min. 4500 l |  |
| Objem individuálnych zásobníkov na osivo min. 80 l/ks |  |
| Objem individuálnych zásobníkov na insekticíd min. 10 l/ks |  |
| Prepravná šírka max. 3 m |  |
| Hydraulický prítlak |  |
| Prítlak na každú výsevnú sekciu min. 200 kg |  |
| Hviezdicové čistiace kolesá pred výsevom |  |
| Zadné prítlačné kolesá s možnosťou zmeny uhlu |  |
| Vypínanie sekcií podľa GPS |  |
| Variabilné siatie podľa predpisových máp |  |
| Ovládací panel so sledovaním presnosti sejby |  |
| Výsevné kotúče na sóju |  |
| Náprava, ktorá ide počas sejby vždy v medziriadku |  |
| Pneumatický pretlakový výsevný systém |  |
| Požadovaná rýchlosť min. 12 km/h |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov a typové označenie ponúkaného stroja:** |  |
| **Obchodné meno výrobcu:** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Celková cena v EUR s DPH** |  |

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V ............................. dňa .................................**

**-----------------------------------------------------**

**podpis + pečiatka**