**Tchnická špecifikácia a jednotkové ceny:**

**Logický celok č. 3 Tandemový náves**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Náves – 1 ks** |
| **Technický údaj** | **Očakávaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky / Ponúkané parametre \*** |
| Stroj, náves, nový  | 1 ks |  |
| Pozinkovaný náves | áno |  |
| Užitočná nosnosť  | min 15000kg |  |
| Vlastná hmotnosť  | min. 5200 kg |  |
| Dĺžka návesu  | min. 7300mm |  |
| Šírka návesu  | min. 2500mm |  |
| Výška návesu  | min 2560mm |  |
| Výška podlahy od zeme  | max. 1600mm |  |
| Prepravná rýchlosť návesu  | min. 40km/h |  |
| Uhol vyklopenia korby  | min. 45 stupňov |  |
| Pneumatiky 500/60 R22,5 | áno |  |
| Rezervné koleso | áno |  |
| Plachta  | áno |  |
| Pracovná plošina pozinkovaná | áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov a typové označenie ponúkaného stroja:** |  |
| **Obchodné meno výrobcu:** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Celková cena v EUR s DPH** |  |

**V ............................. dňa .................................**

**-----------------------------------------------------**

 **podpis + pečiatka**