|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: Pekamo, s.r.o. |
| Sídlo obstarávateľa: Sv. Gorazda 656, 95131 Močenok  |
| IČO obstarávateľa: 48050393  |

Preklápač dieží - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| Kompatibilita s diežou T 300D | áno | Vyberte položku. |
| Výška preklápania (mm)  | 1 500 – 2 800 |  |
| Celková výška (mm) | 1 900 – 4 200 |  |
| Bezpečnostná obruč | áno | Vyberte položku. |
| Pôdorys (mm) maximálne | 1 400 x 1 900 |  |
| Nosnosť dieže s cestom (kg) minimálne | 610 |  |
| Rýchlosť zdvíhania (m/min.) minimálne | 5,0 |  |
| Manuálne spúšťanie dieže | áno | Vyberte položku. |
| Príkon motora (kW) maximálne | 2,2 |  |
| Postupné vyklápanie dieže | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača