Príloha č. 1 súťažných podkladov

**Opis predmetu zákazky**

**Výzbrojný materiál**

**Časť 5: Príslušenstvo k zbraniam**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výzbrojného materiálu v celkovom počte 453 ks:

**5.1. Podvesné svietidlo na krátku zbraň – 129 ks**

**5.2. Taška na nosenie dlhej zbrane – 10 ks**

**5.3. Kydexové puzdro pre služobnú zbraň s podvesným svietidlom – 129 ks**

**5.4. Ručné svietidlo – 85 ks**

**5.5. Evakuačné masky pri požiari – 30 ks**

**5.6. Čelové svietidlo s čelenkou – 70 ks**

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

**Opis predmetu zákazky (Technické požiadavky)**

**5.1. Podvesné svietidlo na krátku zbraň** (napr. TLR-1 HL) **129 ks**

* LED dióda so životnosťou nad 50 000 hod
* Funkcia stroboskopu • montáž a pripnutie o zbraň nastaviteľnou s otáčacou skrutkou
* Konštrukcia tela svetla je vyrobená z čierneho eloxovaného odolného hliníku.
* Dióda LED (napr. C4)
* Výkon min. 800 lm
* Vysoký výkon: od 18.000 do 22.000 Kandela svietivosť
* Výdrž batérie: min. 1,5 hod
* Svietivosť do vzdialenosti: min. 250 m
* Zdroj napájania: CR123A Lithium batéria
* Dĺžka: od 8 cm do 9 cm
* IPX7 vodotesnosť
* Váha: max. 200 g
* Obojstranné spínače pre zmenu svetelného režimu
* Farba: čierna



**5.2. Taška na nosenie dlhej zbrane** **10 ks**

* Veľkosť zbrane do dĺžky hlavne 11,5" bez rozoberania.
* Dlhý remienok na pušku
* Popruhy so suchým zipsom MOLLE
* Polstrovaná taška
* Nastaviteľný držiak na hlaveň
* MOLLE prúžky s 2 nastaviteľnými háčikmi a slučkami
* 3 vrecká na zips
* Vonkajšie vrecká na príslušenstvo
* S vreckom na zips Admin a sieťovinou
* Skryté vrecko
* Odolné bočné uvoľňovacie spony
* Popruh hrudnej kosti
* Uzamykateľné zipsy
* MOLLE kompatibilná syntetická guma
* Uzamykateľné zipsy
* Kovové D-krúžky
* Tkané sťahovacie záložky
* Dvojité prešívané švy
* Suché zipsy
* 2 nastaviteľné polstrované ramenné popruhy
* Vonkajší a vnútorný plášť napr. z 600D polyesteru
* Exteriér zo syntetickej gumy a z [nylonu](https://en.wikipedia.org/wiki/Nylon) vyrobeného pomocou techniky spevňovania
* Farba čierna

**5.3. Kydexové puzdro pre služobnú zbraň s podvesným svietidlom** (napr. Streamlight TLR 1 HL) **129 ks**

* Kovové prevliekacie pútka na šírku opasku 50 mm
* Polovysoká ochrana na telovej strane
* Sklon zbrane k zemi 0 stupňov
* Nastavenie odporu pri tasení pomocou skrutky
* Vhodné pre praváka aj ľaváka
* Farba: čierna



**5.4. Ručné svietidlo** (napr. Fenix PD36R PRO) **85 ks**

* Výkon: min. 2.000 lm
* dosvit: min. 300 m
* životnosť batérie: 50.000 h
* dobíjateľný 21700 Li-ion akumulátor s kapacitou 5.000 mAh
* ochrana proti prehriatiu
* materiál: tvrdený hliník (napr. A6061-T6)
* odolný ťažko poškriabateľný povrch
* duálny taktický vypínač na konci svietidla (funkcia okamžitého zapnutia/vypnutia)
* pevný klip pre bezpečné a jednoduché nosenie svietidla (odnímateľný).
* viaceré svietiace režimy vrátane stroboskopu
* indikácia stavu nabitia akumulátora
* k svietidlu priložený akumulátor, nabíjací kábel USB-C, šnúrka na zápästie, puzdro na opasok a náhradný
* o-krúžok.
* parametre svietidla (svetelný tok, doba prevádzky na batérie, vodotesnosť, dosvit a nárazuvzdornosť) spĺňajúce v súlade s normou ANSI/NEMA FL 1-2009Plný



**5.5. Evakuačné masky pri požiari** **30 ks**

* napr. Dräger PARAT 7500
* Spĺňajúce normy

EN 403:2004DIN

58647-7EN

14387:2004 (filter)

* Ochrana proti priemyselným plynom, požiarnym splodinám, časticiam a výparom
* Typ filtra ABEK CO P3 min. doba ochrany 15 minút, záruka min. 15 rokov
* Ľahký obal (ochrana proti prachu IP5); pevný obal (ochrana proti vode IP54)

**5.6. Čelové svietidlo s čelenkou** (napr. Petzl Tactikka Core 450 lm) **70 ks**

* výkonom min. 600 lm
* dosvit do vzdialenosti max. 120 m
* svetelný zdrojom: 5 LED diód
* režimy svietenia: 3 číre / 2 červené
* kapacita batérie: 1250 mAh
* zdroj: 3xAAA/LR03 alkalické, lítiové, Ni-MH
* výdrž batérie: 100 h
* stupeň krytia: IPX4
* hmotnosť: do 100g
* intenzitu svetla je možné regulovať
* široký, jednoliaty kužeľ svetla
* kombinovaný kužeľ (široký a zaostrený)
* nepretržité červené svetlo
* naklápanie tela svietidla na orientáciu požadovaným smerom
* indikátor stavu batérie
* dobíjanie cez micro USB port
* praktický fosforeskujúci reflektor pre nájdenie odloženého svietidla v tme
* odnímateľný, umývateľný hlavový pásik, ktorý je symetrický pre jednoduché nastavenie



*ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV*

* Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie **obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru**, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.
* Zverejnené obrázky sú len ilustračné a sú uvedené ako príklad.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými, výkonnostnými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.