Príloha č. 4B

**Návrh Vlastného riešenia**

**na preukázanie požiadaviek na predmet zákazky**

***II. časť - Bezdrôtový sprievodcovský systém***

Zákazka: **Výzva č. 4 Nákup Cisco switchov a bezdrôtového sprievodcovského systému**

**Obchodné meno uchádzača:** ............................................................................................

**Adresa/sídlo uchádzača:** ............................................................................................

**IČO:** ............................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| *Požiadavky verejného obstarávateľa:* | *Uchádzač uvedie konkrétny ponúkaný tovar a súčasne, či spĺňa/nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa:* |
| ***1. Vysielač (napr. Monacor ATS-20T) alebo ekvivalent - 2 ks*** | |
| *-* 16 kanálov v rozsahu 863 - 865 MHz, dosah 100m  - možnosť použitia aspoň 3 - 4 vysielačov v dosahu bez vzájomného rušenia  - zabudovaná batéria  - externý mikrofón (súčasť dodávky)  - displej pre indikáciu kanálu, stavu batérie atď.  - nabíjanie cez USB konektor  - odolnosť voči rušeniu |  |
| ***2. Prijímač (napr. Monacor ATS-20R ) alebo ekvivalent - 25 ks*** | |
| ***-*** 16 kanálov v rozsahu 863 - 865 MHz, dosah 100m  - slúchadlo súčasťou dodávky, možnosť pripojiť iné slúchadlo  - displej pre indikáciu aktuálneho kanálu, stavu batérie atď.  - zabudovaná batéria, automatické vypnutie ak neprijíma signál  - nabíjanie cez USB konektor  - odolnosť voči rušeniu |  |
| ***3. Stereoslúchadlá (napr. Monacor MD-306 ) alebo ekvivalent - 25 ks*** | |
| - *odľahčené nehlavové stereoslúchadlá*  *- kábel min. 1,2m, konektor Jack 3,5mm*  *- otočné polstrované ušné vankúše*  *- plne kompatibilné s dodávanými prijímačmi* |  |
| ***4. Kufor s funkciou nabíjania (napr. Monacor ATS-12CB ) alebo ekvivalent - 2 ks*** | |
| - *integrovaná funkcia nabíjania prijímačov a vysielačov*  *- nabíjanie min. 12 jednotiek súčasne*  *- LED indikácia nabíjania pre každé zariadenie*  *- napájací zdroj súčasťou dodávky*  *- úplná kompatibilita s dodávanými vysielačmi a prijímačmi* |  |

V .................................. dňa .........................

...........................................................................

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky