**Technická špecifikácia: Dvojkomorový zásobník na mlieko**

Počet ks: 1

Počet komôr: 2

Objem komôr: 2 x 190 l

El. napájanie: 400V/16 A

Automatický čistiaci cyklus: áno

Kompatibilita s kŕmnym automatom: áno

Automaticky riadené procesy kŕmenia a čistenia koordinované s kŕmnym automatom: áno

Výpustný ventil v spodnej časti zásobníka: áno

Tlak vzduchu: min. 5,5 bar

Rozmery: max. 165 x 90 x 120 cm