**Špecifikácia skupinových búd pre teľatá**

**Rozmer búd:** minimálned/3,80 m x š/4,30 m, výška na vstupe minimálne 1,30 m

**Počet:** 1 ks

**Vnútorná plocha búdy:** minimálne13 m2

**Hmotnosť búdy:** max. 230 kg

**Kapacita počtu teliat v každej búde:** min. 12 ks

**Vetrací mechanizmus:** formou min. 4 vetracích otvorov v streche

**Mechanizmus na uchytenie a prenos búdy pomocou nakladača:** áno

**Ochrana pred vznikom prievanu v búde:** áno

**Spevnenie búdy kovovým rámom na vstupe:** áno

**Požiadavka na materiál:** ručne laminovaný plast zo skleného vlákna, súčasťou povrchovej úpravy je ochrana proti UV žiareniu

**Doprava na miesto inštalácie:** áno