|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: MUDr. Hruška Miroslav, výroba mlynských výrobkov, 03601 Martin |
| Sídlo obstarávateľa: Na Bystričku 818/34 |
| IČO obstarávateľa: 31083641 |

Náves - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................**  **Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | | **Požadovaná hodnota** | | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej**  **skutočnosť** |
| Nápravy s kotúčovou brzdou s priemerom kotúčov – minimálne (mm) | 430 | |  | |
| 1. zdvíhacia náprava | áno | |  | |
| Vzduchové pruženie | áno | |  | |
| EBS | áno | |  | |
| Hliníkový rám / hliníková nadstavba | áno | |  | |
| Mechanické oporné nohy | áno | |  | |
| Zakladacie kliny s držiakom | áno | |  | |
| Bočné zábrany proti podbehnutiu | áno | |  | |
| Skrinka na náradie plastová | áno | |  | |
| Pneumatiky s priemerom R 22,5 | áno | |  | |
| Rezervné koleso | áno | |  | |
| Oceľové disky kolies ET120 | áno | |  | |
| Blatníky plastové polkruhové | áno | |  | |
| Elektrická inštalácia podľa ADR | áno | |  | |
| Bočné pozičné osvetlenie a zadné osvetlenie | áno | |  | |
| Nadstavba hliníková | áno | |  | |
| Podlaha hliníková hrúbka - minimálne (mm) | 8 | |  | |
| Hliníkové bočné steny hrúbka – minimálne (mm) | 8 | |  | |
| Zadné dvere vyklápateľné do hora | áno | |  | |
| Mechanicky sťahovateľná strešná plachta | áno | |  | |
| Objem ložnej plochy – minimálne (m3) | 39 | |  | |
| 5-stupňový hydraulický piest nadstavby | áno | |  | |
| Bezpečnostný ventil kontroly spúšťania nadstavby | áno | |  | |
| Otváracie inšpekčné dvierka na zadnom čele 2ks | áno | |  | |
| Dĺžka – maximálne (mm) | 7.900 | |  | |
| Výška – maximálne (mm) | 2.000 | |  | |
| Pohotovostná hmotnosť – maximálne (kg) | 5.560 | |  | |
| Farba návesu – oranžová | áno | |  | |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | | |  | |
| **DPH 20 %** | | |  | |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | | |  | |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V Bratislave, dňa ...................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača