# **Spôsob splnenia požiadaviek na predmet zákazky „IKT/NCZI/2020-043 Pásková knižnica v PREPROD ezdravia“**

Uchádzač uvedie do stĺpca „*Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru*“ hodnotu parametra alebo vlastnosť ponúkaného tovaru, **z ktorej je zrejmý spôsob splnenia minimálnej požiadavky.** **Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, aby uchádzači uviedli parameter/vlastnosť ponúkaného tovaru na každú požiadavku verejného obstarávateľa, resp. každú časť jednotlivých požiadaviek.**

## **Pásková knižnica**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické vlastnosti | Minimálne požadované parametre verejným obstarávateľom | **Plnenie uchádzača – uviesť parameter alebo vlastnosť ponúkaného tovaru** |
| Prevedenie | Modulárna pásková knižnica podporujúca rozšírenie na 40 páskových mechaník a 500-slotov pre média. Zariadenie musí obsahovať všetky potrebné komponenty na montáž do štandardného 19" racku. |  |
| Páskové mechaniky | 4x Pásková mechanika podporujúca rýchlosť zápisu 300MB/s |  |
| podpora kompresie dát na úrovni páskovej mechaniky |  |
| Počet slotov | 80-slotov pre dátové média s možnosťou rozšírenia na 500 |  |
| Host konektivita | 8Gbps FC |  |
| Vlastnosti | Vytváranie logických celkov - partícii |  |
| šifrovanie zálohovaných dát na úrovni mechaník knižnice vrátane správy šifrovacích kľúčov. |  |
| SW nástroj na centrálnu správu a monitorovanie požadovaných páskových knižníc. |  |
| Nástroj na verifikáciu čítania dátových pások v knižnici |  |
| SW pre redundaciu prístupu dátových ciest na mechaniky knižnice |  |
| Redundantné napájacie zdroje |  |
| Príslušenstvo | 80ks dátových pások v podporovanej natívnej kapacite min. 12TB |  |
| 4ks čistiace média páskových mechaník |  |
| Inštalácia | Požaduje sa hardvérová inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení výrobcu. |  |
| Servisná podpora | 3-roky servisná podpora výrobcu s odozvou do 4-hodín 24x7. Oprava musí byť vykonaná výrobcom alebo autorizovaným servisným partnerom pre územie Slovenskej republiky priamo v mieste inštalácie. Rozšírená podpora s právom bezplatnej inštalácie nových verzií softvérového vybavenia na uvedené obdobie a s prístupom k rozšírenej technickej podpore výrobcu cez web portál výrobcu. Požadovaná servisná podpora musí byť overiteľná cez servisný portál výrobcu zariadenia. |  |