**Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky / prieskum trhu**

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

**1. Identifikácia vyhlasovateľa :**

Názov verejného obstarávateľa: Carpate Diem s.r.o.

Sídlo: Nádražná 55, 900 81 Šenkvice

IČO: 45299412

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Hana Mateičková

tel. č. kontaktnej osoby: +421 903266117

e-mail kontaktnej osoby: mateickova.hana@gmail.com

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.carpatediem.sk

**2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:**

Obstarávateľ podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

**3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: „**Zavedenie nových inovatívnych technológií a technologických postupov pri spracovaní bio suroviny, za účelom predchádzania vzniku cudzorodých látok - biogénnych amínov vo víne"

**4. Druh zákazky :** tovar

**5. Hlavné miesto** dodania tovaru : Nádražná 55, Šenkvice

**6. Výsledok verejného obstarávania :** Výsledkom prieskumu trhu nie je uzatvorenie zmluvného stavu, slúži k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky a uchádzačom nebude posielaná informácia o umiestnení.

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky pre určenie PHZ znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

**7. Opis predmetu zákazky:**

**7.1 Zariadenie na šetrné odstrapenie, triedenie bobúľ a mačkanie hrozna**

**Opis zariadenia**

Zariadenie je kombináciou odstopkovacieho stroja s triediacim stolom a mačkacími valcami – pozor jedná sa **o jedno samostatné stojacie zariadenie** s možnosťou individuálnych nadstavení rýchlosti odstrapenia, triedenia a mačkania na základe potreby. Ovládanie rýchlostí odstrapenia a triedenia musí byť zabezpečené prostredníctvom dvoch samostatných frekvenčných meničov.

* bubon odstrapovača musí byť zhotovený z potravinárskych PVC – nie z ocele,
* lopatky odstrapovača musia byť z tvrdenej potravinárskej gumy – nie z ocele,
* smer a rýchlosť otáčania bubna a lopatiek musí byť voliteľná frekvenčným meničom,
* rýchlosť triedenie bobúľ musí byť voliteľná frekvenčným meničom,
* materiál valcov triediča musí byť z tvrdenej potravinárskej PVC s možnosťou nadstavenia vzájomnej vzdialenosti valcov od seba,
* mačkacie valce musia byť z potravinárskej tvrdenej gumy, s možnosťou nadstavenia ich zvájomnej vzdialenosti medzi sebou,
* je nutné aby bola možnosť úplného odstavenia mačkacích valcov pri spracovaní celých bobúľ,
* mačkacie valce musia technicky aj funkčne spĺňať ich možnosť montáže a prevádzku na konci zariadenia obstarávaného v bode č.2.
* zhotovené zariadenia musia byť z nerezovej ocely,
* zariadenie musí byť ľahko ovládateľné v priestore – na koliečkach.

Výkon spracovania odstrapenia a triedenia : **min 3-6 ton/hodina**

Napätie **400V-50Hz 3PH**

Výkon: **1,5kw + 0,75 V.**

Mačkacie valce:

Napätie **400V-50Hz 3PH**

Výkon: **1,5kw + 0,75 V.**

**V prípade uvedenia konkrétneho výrobku alebo tovaru v ktorejkoľvek časti tejto výzvy môže uchádzač uviesť a oceniť aj jeho ekvivalent spĺňajúci stanovené minimálne technické parametre a vlastnosti**

**8. Spoločný slovník obstarávania:**

42213000-2 - Zariadenia používané pri výrobe alkoholických alebo ovocných nápojov

**9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:**

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

**10. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:**

Najnižšia cena celého predmetu zákazky v € bez DPH podľa bodu 7. Výzvy podľa prílohy č. 1

Uchádzači predložia vo svojej cenovej ponuke jednotkovú cenu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta v zmysle bodov 7.1 ,  Výzvy bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH + celkovú cenu bez DPH, výšku DPH a cenu celkom s DPH.

**11. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 21.09.2023 do: 10:00 hod.**

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhlasovateľ nebude prihliadať.

**12. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:**

Ponuky sa predkladajú elektronicky v systéme JOSEPHINE.

**13. Predkladanie ponuky:**

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať cenový návrh v zmysle bodu 10. Výzvy , podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.

**14. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:**

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)

**15. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:**

Bratislava, dňa 12.09.2023

Príloha č. 1 : Návrh na plnenie kritéria