**Špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov zákazky: | **Samoobslužný výdajný automat na 100% ovocno/zeleninové šťavy** |
| Obstarávateľ: | Ing. Jozef Cipro TAWI  Sídlo: Jána A. Komenského 1333/24, 071 01 Michalovce  IČO: 33169641 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikačné údaje uchádzača** | |
| Obchodné meno uchádzača |  |
| Sídlo uchádzača |  |
| IČO uchádzača |  |
| Telefón a email uchádzača |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia predmetu zákazky:** | | |
|
| P. č. | Položka | Parameter |
| 1. | Automat bude slúžiť na predaj produktu - za studena lisovaných, šetrne pasterizovaných 100% ovocno/ zeleninových štiav, ktoré vyrába objednávateľ. | - |
| 2. | Balenie naskladneného produktu – nerezové keg sudy o objeme 20 litrov s narážacou hlavou typ Kombi, Flach. | Max. rozmery sudu – priemer 235 mm, výška 570 mm,  váha do 6 kg - prázdny |
| 3. | Prevádzkový tlak | Max. 1 Mpa  štandardný: 0,2-0,5 Mpa |
| 4. | Umiestnenie v interiéri | - |
| 5. | Vonkajšie rozmery | Max. výška 197 cm, šírka 150 cm, hĺbka 75 cm |
| 6. | Prevádzkové napätie – 220 V | - |
| 7. | Vnútorný priestor pre uloženie predávaného produktu – zabezpečené riadené chladenie teplôt | 2-12 st. C |
| 8. | Kapacita | Max. 6 balení |
| 9. | Požiadavky na prevádzkové médium – potravinársky plyn balený v tlakových fľašiach  o objeme | Min. 33 l |
| 10. | Hygiena – vykonávanie automatickej ako aj manuálnej sanifikácie s dodržaním hygienických štandardov stanovených pre ovocné šťavy | - |
| 11. | Zásobník pohárov – pre dva rozdielne objemy – 0,2 l a 0,3 l s minimálnou kapacitou zásobníka pre 300 pohárov pre každý objem | - |
| 12. | Obsluha klientska   * informačno/komunikačný kanál s klientom prostredníctvom displaya – dva režimy – obslužný a reklama * ovládanie výberu klientom prostredníctvom manuálnych tlačidiel * výdaj nápoja do papierového pohára dvoch rozličných objemov – 0,2 l, 0,3 l * možnosť platby – hotovosť (mince), platobná karta, osobná kreditná karta | Min. požiadavka na rozmer uhlopriečky displaya 15“ |
| 13. | Obsluha servisná   * nastavovanie teploty chladenia * nastavovanie objemu výdaja * nastavovanie intervalu sanifikácie * nastavovanie ceny nápoja | - |
| 14. | Telemetria   * hlásenie stav/spotreba nápojov * hlásenie stav/spotreba kreditov v prípade osobných kreditných kariet * hlásenie stav/spotreba sanifikácie * hlásenie stav/spotreba pohárov * hlásenie stav porucha * (všetky hlásenia zabezpečované priamo v automate a zdieľané na vzdialený velín prostredníctvom wifi, gsm brána a pod.) | - |
| Zariadenie **spĺňa\*/nespĺňa\*** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia (\* *Prečiarknite, čo sa vás netýka*) | | |

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € za jeden kus bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom v € bez DPH:** |
| Samoobslužný výdajný automat na 100% ovocno/zeleninové šťavy |  | 15 |  |
| **CENA CELKOM v EUR bez DPH:** |  | | |

**Potenciálny dodávateľ je\*/nie\* je platcom DPH.** (\* *Prečiarknite, čo sa vás netýka*)

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko  štatutárneho zástupcu: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |