|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa:  |
| Sídlo obstarávateľa: ,  |
| IČO obstarávateľa:  |

Sejačka - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
|  18-riadková presná sejačka nesklopná (pri 450 mm rozstupe riadkov), vybavená prihnojovacími pätkami a aplikátorom mikrogranúl, vrátane transportných kolies pre prepravu | áno | Vyberte položku. |
| V transportnej pozícii pripojená k traktoru cez prepínateľný záves ako ťahaná alebo polonesená | áno | Vyberte položku. |
| Stroj vybavený precíznou technológiou aplikácie hnojív a ostatných substrátov s cieľom zvýšenia úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou, znižovanie emisií amoniaku; diferencovaný výsev | áno | Vyberte položku. |
| Stroj vybavený vlastným softvérom a hardvérom pre zabezpečenie precíznej sejby a / alebo hnojenia | áno | Vyberte položku. |
| Počet riadkov pri vzdialenosti riadkov 450 mm (ks) | 18 |  |
| Prepravná šírka max. (m) | 3 |  |
| Pripojenie k traktoru - trojbodový záves zadný (bez zásobníka hnojiva) | áno | Vyberte položku. |
| Čelný zásobník na hnojivo pripojiteľný na čelný záves traktora | áno | Vyberte položku. |
| Minimány objem zásobníka hnojiva (l) | 2000 |  |
| Prihnojovacie pätky v počte 18 ks | áno | Vyberte položku. |
| Distribučná hlava na hnojivo s minimálne 18 vývodmi, vrátane konzoly na uchytenie | áno | Vyberte položku. |
| Hydr. alebo elektr. nastavenie prítlaku výsevných pätiek  | áno | Vyberte položku. |
| Hydraulický alebo elektrický pohon ventilátora pre pneumatickú distribúciu osiva  | áno | Vyberte položku. |
| Sanie vzduchu chránené pred nasávaním nečistôt | áno | Vyberte položku. |
| Potrebná ťažná sila, maximálne (HP) | 400 |  |
| Požiadavky na výkon čerpadla traktora - hydr. prietok potrebný na sejačku (vrátane zásobníka hnojiva) (l/min) | 140 |  |
| Počet hydr. okruhov potrebných na traktore vrátane zásobníka hnojiva maximálne (ks) | 4 |  |
| Pripojenie k traktoru cez Isobus konektor | áno | Vyberte položku. |
| Sejačka musí byť vybavená aut. vypínaním každej výsevnej jednotky na osivo nezávisle (pomocou kompaktibilnej GPS) | áno | Vyberte položku. |
| Možnosť variabilnej dávky hnojiva pomocou kompaktibilnej GPS a vložených aplikačných máp (mapy nie sú súčasťou tejto ponuky) | áno | Vyberte položku. |
| Kontrolný a ovládací panel s farebným displejom | áno | Vyberte položku. |
| Kompletné káblovanie na pripojenie ovládačov, terminálov a potrebné napájanie (Isobus aj nie Isobus) | áno | Vyberte položku. |
| Výsevná jednotka na jednotenie semien v počte 18 ks | áno | Vyberte položku. |
| Elektrický alebo hydr. pohon výsevných jednotiek umožňujúci individuálne vypínanie každej jednotky, manuálne z kabíny alebo cez GPS) | áno | Vyberte položku. |
| Kopírovacie kolesá výsevnej pätky, v počte 18 párov | áno | Vyberte položku. |
| Zachytávacie kolesá v počte 18 ks | áno | Vyberte položku. |
| Výsevné kotúče štandardné v počte 18 ks | áno | Vyberte položku. |
| Čističe riadkov v počte 18 ks | áno | Vyberte položku. |
| V-uzatváracie kolieska šírky 25 mm v počte 18 párov | áno | Vyberte položku. |
| Konzola uzatváracích koliesok predlžená | áno | Vyberte položku. |
| Zásobníky na mikrogranulát v počte 18 ks  | áno | Vyberte položku. |
| Radličky na mikrogranulát v počte 18 ks | áno | Vyberte položku. |
| Diskové alebo radličkové značkovače | áno | Vyberte položku. |
| Radar na snímanie rýchlosti | áno | Vyberte položku. |
| Osvetlenie a výstražné tabule | áno | Vyberte položku. |
| Typové schválenie MDVSR pre prepravu po cestách platné v SR  | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača