**Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie technológie na poloautomatické plniace a uzatváracie zariadenie v zmysle minimálnych požiadaviek uvedených nižšie. Dodaný tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám.

Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, výkonnostné a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Technická špecifikácia predmetu zákazky – minimálne technické požiadavky verejného obstarávateľa:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parameter | jednotka | min | max | Povinná požiadavka |
| 1 | Nová technológia |  |  |  | áno |
| 2 | Použitie |  |  |  | Plnenie a uzatváranie vín |
| 3 | poloautomatické plniace a uzatváracie zariadenie |  |   |   | 1 ks |
| 4 | kompletné vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele |   |   |   | áno |
| 5 | pohyblivý rám so štyrmi otočnými kolesami a 2 brzadmi |   |   |   | áno |
| 6 | výkon | fliaš/hodina |   | 2300 |   |
| 7 | elektronický variator rýchlosti | fliaš/hodina | 700 | 2300 |   |
| 8 | počet plniacich ihiel/trisiek | ks |   |   | 14 |
| 9 | zariadenie na vyrovnanie hladiny a vstrek dusíku |   |   |   | áno |
| 10 | vhodné pre flaše priemer | mm | 55 | 115 |   |
| 11 | vhodné pre flaše výška | mm | 180 | 400 |   |
| 12 | uzatváracia hlava na BVS uzávery 30x60 | ks |   |   | 1 |
| 13 | dĺžka | mm | 1 100 | 1300 |   |
| 14 | výška  | mm | 1 800 | 2050 |   |
| 15 | šírka | mm |   | 950 |   |
| 16 | hmotnosť  | kg |   | 450 |   |
| 17 | Minimálna záruka | mesiacov | 24 |  |  |