|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ťahaný postrekovač** | | |
| **Technická špecifikácia – požadovaný parameter** | | **Splnenie požiadavky** |
| **Položka** | **Parameter** | **PONUKA**  **Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌** |
| Hlavná nádrž | 4500 - 5000 l |  |
| Preplachová nádrž | 500 - 600 l |  |
| Nádrž na čistú vody | min 20 l |  |
| Primiešavacie zariadenie s odsávaním | min 100 l/min |  |
| Membránové čerpadlo | min 320 l/min |  |
| Filtrácia | min. 5 stupňová |  |
| Ramená 36 m | áno |  |
| Automaticky vypínané postrekové sekcie | min 11 ks |  |
| Elektro hydraulické ovládanie všetkých funkcii | áno |  |
| Automaticky riadená výška ramien senzormi | áno |  |
| Riadená vzduchová asistencia postreku | áno |  |
| Počet ventilátorov vzduchovej asistencie | min 2 ks |  |
| Plynulá regulácia množstva hnaného vzduchu | áno |  |
| Elektrické uhlové nastavenie vzduchu dopredu / dozadu | áno |  |
| Držiak na 5 dýz + 5 súprav dýz | áno |  |
| Nosný rám z certifikovanej ocele | áno |  |
| Náprava nastaviteľná | áno |  |
| Pneumatické brzdy | áno |  |
| Spodný záves K80 | áno |  |
| Sledovanie stopy traktora s elektronickou ochranou proti prevráteniu | áno |  |
| Kolesá 300/95 R46 s blatníkmi | 300/95 R46 |  |
| ISOBUS prepojenie s traktorom | áno |  |
| Ovládanie joystickom | áno |  |
| ISOBUS terminál s vypínaním sekcii, navigácia | áno |  |
|  |  |  |
| **Cena spolu bez DPH (EUR)** |  |  |
| **DPH 20%** |  |  |
| **Cena spolu s DPH (EUR)** |  |  |

|  |
| --- |
| **Príloha č. 1c**  ***Uchádzač vypĺňa žlté polia*** |
| **C E N O V Á P O N U K A** |
| Názov uchádzača: *doplní uchádzač* |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| IČ DPH uchádzača: |
| Kontaktná osoba: |
| Email a telefonický kontakt: |
| Dátum vyhotovenie ponuky, miesto: |
|  |
| Názov zadávateľa: AGRORIS, s.r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO zadávateľa: 31 607 969 |
|  |
| **Ťahaný postrekovač – 1 ks** |

***Pokyny pre vypracovanie ponuky:***

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom

"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

|  |
| --- |
| **Výrobca:** *doplní uchádzač*  **Typové označenie:** *doplní uchádzač* |

**Poznámky :**

**Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky**

**sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.**

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača