|  |  |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | HERITAGE SLAUGHTERHOUSE s.r.o. |
| IČO: | 46 575 570 |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov / predmet zákazky: | **Špeciálne vozidlá do mäsovýroby** |
| Množstvo: | **1 súbor – 3 vozidlá** |

|  |
| --- |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:  **Vozidlo 1 – prevoz živých zvierat** |
| Celková nosnosť min 25 ton |
| Výkon motora minimálne 550 HP |
| Minimálne rozmery nadstavby : Výška: 4 000 mm. • Šírka: 2 550 mm. • Dĺžka: 7 200 mm |
| Prevedenie nadstavby : hliníkové profily a štíty |
| Vybavenie jedným pohyblivým protišmykovým profilom |
| Podlaha nadstavby – protišmykové prevedenie |
| Veterinárne dvere vo ventilačných otvoroch |
| Minimálne 6 ventilátorov |
| 2 drenážne žľaby pre odtok tekutých zvyškov |
| 2 skladovacie boxy pre náradie |
| Posuvná podlaha |
| Hydraulické ovládanie nadstavby nezávislé od motora |
| Elektronický záznam teploty |
| Napájačky pre dobytok – minimálne na jednu úroveň |
| Fixačná brána na každej úrovni pre oddelenie zvierat |
| Wifi ovládanie hydrauliky |
| Štandardizovaná bočná ochrana |
| Celé prevedenie musí vyhovovať veterinárnym požiadavkám SR/EÚ |
| |  |  | | --- | --- | |  | Hodnota: | | Cena v EUR bez DPH za Vozidlo 1 – prevoz živých zvierat | /vyplní uchádzač/ |   *Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.* |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:  **Vozidlo 2 – prevoz živých zvierat** |
| Celková nosnosť min 18 ton |
| Výkon motora minimálne 400 HP |
| Minimálne rozmery nadstavby : Výška: 4 000 mm. • Šírka: 2 550 mm. • Dĺžka: 7 200 mm |
| Prevedenie nadstavby : hliníkové profily a štíty |
| Vybavenie jedným pohyblivým protišmykovým profilom |
| Podlaha nadstavby – protišmykové prevedenie |
| Veterinárne dvere vo ventilačných otvoroch |
| Minimálne 6 ventilátorov |
| 2 drenážne žľaby pre odtok tekutých zvyškov |
| 2 skladovacie boxy pre náradie |
| Posuvná podlaha |
| Hydraulické ovládanie nadstavby nezávislé od motora |
| Elektronický záznam teploty |
| Napájačky pre dobytok – minimálne na jednu úroveň |
| Fixačná brána na každej úrovni pre oddelenie zvierat |
| Wifi ovládani hydrauliky |
| Štandardizovaná bočná ochrana |
| Celé prevedenie musí vyhovovať veterinárnym požiadavkám SR/EÚ |
| |  |  | | --- | --- | |  | Hodnota: | | Cena v EUR bez DPH za Vozidlo 2 – prevoz živých zvierat | /vyplní uchádzač/ |   *Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.* |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:  **Vozidlo 3 – chladiarenské vozidlo** |
|  |
| výkon s motorom 115 kW do 130 kW |
| motor diesel |
| rázvor od 3800 - 4050 mm |
| automatická prevodovka |
| klimatizácia |
| rádio s multifunkčným volantom |
| tepelnoizolačné sklá na celom aute |
| chladiarenská skriňa s agregátom s požadovanou teplotou n 0°C s kevlarovou výstuhou hrúbky 30 - 35 cm na prednom čele |
| 3 dráhy na strope + 40 ks hákov |
| nadstavba min. 17 m3 |
| rezervné koleso |
| nastaviteľné sedadlo spolujazdca |
| multifunkčný volant s ovládaním palub. počítača |
| klimatizácia s poloautomatickou reguláciou |
| tempomat |
| cúvacia kamera |
| palivová nádrž min. 70 l |
| chladiarenský agregát |
| elektrická prípojka na agregát s pripoj. káblom |
| led osvetlenie chladiaceho priestoru s pohyb. senzorom |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hodnota: |
| Cena v EUR bez DPH za Vozidlo 3 – chladiarenské vozidlo | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky

a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Sídlo:** | /vyplní uchádzač/ |
| **IČO:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba\*:** | /vyplní uchádzač/ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hodnota: |
| Cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby\*