**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

1. Názov predmetu zákazky: **Audio-video technika II. (ID 50744)**
2. Predmetom zákazky je nákup audio video techniky pre Kanceláriu ministra vnútra SR a tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra SR. Technika bude využívaná na spracovanie kvalitných mediálnych výstupov z tlačových besied ministra vnútra, rôznych konferencií, online školení, vzdelávacích aktivít, zahraničných prijatí ministrom vnútra, na výrobu audiovizuálnych záznamov, pre potreby rezortu vnútra, prezentáciu služobnej činnosti MV SR pre širokú verejnosť, na učebné účely pre SOŠ Pezinok a pre služobné účely HaZZ a OTI Trenčín.
3. **Hlavný kód CPV:**

32321200-1 Audiovizuálne zariadenia

30234000-8 Pamäťové média

32340000-8 Mikrofóny a reproduktory

32342300-5 Mikrofónové a reproduktorové sústavy

32331500-7 Rekordéry

32331300-5 Prístroje na reprodukciu zvuku

32342410-9 Zvukové zariadenie

32351300-1 Príslušenstvo audiosystémov

32300000-6 Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo

 obrazu

32333300-9 Prístroje na reprodukciu videozáznamov

32333000-6 Prístroj na videozáznam alebo reprodukciu

32342300-5 Mikrofónové a reproduktorové sústavy

32331500-7 Rekordéry

32342420-2 Štúdiový zmiešavací pult

32351000-8 Príslušenstvo k zvukovým zariadeniam a videozariadeniam

1. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania.
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
3. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

1. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
2. **Miesto dodania predmetu zákazky:** : Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Račianska 45, zo strany Legerského 1, 812 28 Bratislava
3. **Lehota dodania:** do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
4. **Položky predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.****V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 1 – Bezdrôtový vokálový mikrofón s prijímačom (mikrofónový systém)** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  **N/A** |
| Prijímač: | dvojkanálový | **N/A** |  |
| Vysielač: | min. 1 |  | **N/A** |
| Mikrofón dynamický: | 2 |  | **N/A** |
| Konektor:  | 6,3 mm jack konektor | **N/A** |  |
| Frekvenčný rozsah v rozmedzí:  | min. 35 Hz – max. 20kHz  |  | **N/A** |
| Dosah:  | min. 70 m  |  | **N/A** |
| výdrž batérie: | min. 7 hodín |  | **N/A** |
| **Položka č. 2 – Aktívny reproduktor (aktívna multifunkčná reprosústava)** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  **N/A** |
| Výkon: | max. 1500 W |  | **N/A** |
| Počet pásiem: | Min. dvojpásmový | **N/A** |  |
| Obsadenie: | min. 12“ + 1“ |  | **N/A** |
| Zosilňovač: | Min. 1200 W |  | **N/A** |
| Vstupy: | 2x XLR | **N/A** |  |
| Výstupy: | XLR | **N/A** |  |
| Basový reproduktor: | min. 12“  |  | **N/A** |
| Výškový reproduktor: | min. 1“ |  | **N/A** |
| Ekvalizér: | Min. 4 prednastaviteľné |  | **N/A** |
| Bluetooth: | áno | **N/A** |  |
| **Položka č. 3 – Kondenzátorový mikrofón** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **4 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Typ mikrofónu: | kondenzátorový | **N/A** |  |
| Telo: | kovové | **N/A** |  |
| Konektor: | XLR | **N/A** |  |
| Dynamický rozsah: | Min. 124dB |  | **N/A** |
| Frekvenčný rozsah: | min. 40Hz – 18kHz |  | **N/A** |
| Impedancia: | min. 150 Ohm |  | **N/A** |
| Frekvenčný rozsah v rozmedzí: | min. 40 Hz - max. 20 kHz |  | **N/A** |
| **Položka č. 4 – Analógový mixážny pult** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Mixážny pult: | 10-kanálový | **N/A** |  |
| Počet mikrofónnych /linkových vstupov: | Min. 4 mikrofónne a 10 linkových vstupov  |  | **N/A** |
| Počet výstupov: | Min. 4 |  | **N/A** |
| Záznamové médium: | SD, SDHC, SDXC (max 512GB) | **N/A** |  |
| Prevádzka na batérie: | Áno  | **N/A** |  |
| Slúchadlový výstup:  | Áno | **N/A** |  |
| Analógové vstupy: | Áno  | **N/A** |  |
| Analógové výstupy: | Áno  | **N/A** |  |
| Napájanie USB: | Áno | **N/A** |  |
| 1 stereo zbernica: | Áno | **N/A** |  |
| 1 AUX zbernica: | Áno | **N/A** |  |
| Konektory: | XLR | **N/A** |  |
| Telo: | kovové | **N/A** |  |
| **Položka č. 5 – Pamäťové karty** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **54 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Typ pamäťovej karty: | SDXC | **N/A** |  |
| Trieda: | Min. Class 10, UHS-I , U 3  | **N/A** |  |
| Kapacita:  | min. 128 GB |  | **N/A** |
| Zápis: | Min. 260 MB/s |  | **N/A** |
| Rýchlosť čítania: | Min. 300 MB/s |  | **N/A** |
| Vodeodolná: | áno | **N/A** |  |
| Video Class: | V90 | **N/A** |  |
| Použitie:  | v inteligentných mobilných telefónoch, tabletoch, prenosných kamerách, fotoaparátoch a Drone | **N/A** |  |
| **Položka č. 6 – Zvukový rekordér (vreckový)** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Charakteristika:  | Prenosný rekordér/USB zvuková karta | **N/A** |  |
| Počet mikrofónov: | Min. 1 |  | **N/A** |
| Počet stop na nahrávanie: | Min. 4 |  | **N/A** |
| Počet mikrofónych/linkových vstupov: | Min. 4 |  | **N/A** |
| Záznamové médium: | Min. SD, SDHC | **N/A** |  |
| Displej: | áno | **N/A** |  |
| Prevádzka na batérie: | áno | **N/A** |  |
| Zabudovaný reproduktor: | áno | **N/A** |  |
| Podporované formáty: | Min. WAV, MP3,  | **N/A** |  |
| Mikrofónny/ Linkový vstup: | 3,5 mm stereo mini jack | **N/A** |  |
| Linkový / Slúchadlový výstup: | 3,5 mm stereo mini jack | **N/A** |  |
| Napájanie: | 2x batérie AA, adaptér | **N/A** |  |
| **Položka č. 7 – Outdoorová kamera** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **45 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Charakteristika:  | Min. 4K so snímkovou frekvenciou 30 fps, Full HD 120 fps alebo HD 240 fps. a 1080p pri 120 sn./s | **N/A** |  |
| Rozlíšenie:  | 4K | **N/A** |  |
| Stabilizácia obrazu: | Áno  | **N/A** |  |
| Zadný dotykový LCD displej: | áno | **N/A** |  |
| Veľkosť LCD: | Min. 2“ |  | **N/A** |
| Predný selfie display: | áno | **N/A** |  |
| Vodotesnosť bez obalu: | Min. 10m |  | **N/A** |
| Slot na micro SD, micro SDHC, micro SDXC: | áno | **N/A** |  |
| USB-C: | áno | **N/A** |  |
| WiFi: | áno | **N/A** |  |
| **Položka č. 8 – Redukcia na USB-C** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **9 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Popis:  | USB hub | **N/A** |  |
| Kompatibilní s PC a NB: | konektor USB-C portom | **N/A** |  |
| Porty: | 4x USB min. 3.0  |  | **N/A** |
| **Položka č. 9 – Bezdrôtové mikrofóny ku kamere** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Prijímač: | Áno | **N/A** |  |
| Vysielač/mikrofón: | Áno | **N/A** |  |
| Počet kanálov: | Min. 2 |  | **N/A** |
| Frekvencia: | min. 50 Hz – 24 kHz |  | **N/A** |
| Frekvenčné pásmo:  | 2,4 GHz |  |  |
| Výstupy: | Jack 3,5 mm | **N/A** |  |
| Napájanie: | batéria | **N/A** |  |
| Farba: | čierna | **N/A** |  |
| Displej: | áno | **N/A** |  |
| Batéria- výdrž: | Min. 5 hodín |  | **N/A** |
| Dobíjanie: | Cez USB-C | **N/A** |  |
| **Položka č. 10 – Slúchadlá k počítaču**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **25 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Tlmenie okolitého hluku: | áno | **N/A** |  |
| Dĺžka kábla: | Min. 1,8 m |  | **N/A** |
| Akustický tlak: | 95 dB +/- 5 dB |  | **N/A** |
| Citlivosť: | Min. 38 d BV/Pa |  | **N/A** |
| Mikrofón: | Min.42 Hz – max. 17 000 Hz |  | **N/A** |
| Konektor: | Min.1x 3,5mm JACK |  | **N/A** |
| Hmotnosť: | Max. 77g |  | **N/A** |
| **Položka č. 11 – Smerový mikrofón na kameru** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Charakteristika:  | super-kardioidna | **N/A** |  |
| Frekvenční rozsah: | Min.20 Hz – max.20 KHz |  | **N/A** |
| Citlivosť: | Min. 24dB –43 dB ±3 dB |  | **N/A** |
| Výstupní impedance: | 200Ω +/- 15 Ω |  | **N/A** |
| Signál/šum: | 75 dB +/- 10dB |  | **N/A** |
| Napájanie: | Integrovaná li-ion baterie | **N/A** |  |
| Prepojenie: | 3,5“ Jack | **N/A** |  |
| Materiál: | kov | **N/A** |  |
| **Položka č. 12 – Reproduktory – párty** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Typ sústavy: | Aktívne  | **N/A** |  |
| Celkový výkon zostavy: | Min. 1100W |  | **N/A** |
| Frekvenčný rozsah: | 30 Hz do 20000 Hz |  | **N/A** |
| Typ pripojenia, výstupy: | 3,5 mm jack alebo USB | **N/A** |  |
| Počet kanálov: | Min. 2,0 |  | **N/A** |
| Ovládanie hlasitosti: | áno | **N/A** |  |
| USB vstup: | áno | **N/A** |  |
| Bluetooth: | áno | **N/A** |  |
| **Položka č. 13 – Bezdrôtový systém s dvoma mikrofónmi** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Mikrofóny: | 2 |  | **N/A** |
| Typ: | ručný | **N/A** |  |
| Frekvenčný rozsah od: | min 60Hz – 15000Hz |  | **N/A** |
| Dosah: | Min.10m |  | **N/A** |
| Pripojenie: | 6,3 mm jack konektor | **N/A** |  |
| Batéria do prijímača: | dobíjacia | **N/A** |  |
| Batérie do mikrofónu: | AA alkalická | **N/A** |  |
| Obsah balenia musí obsahovať: | 2x mikrofón, 1x prijímač, 1x nabíjací kábel,  |  | **N/A** |
| **Položka č. 14 – Videorekordér pre bezpečnostné kamery**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Popis:  | Pre bezpečnostné kamery montovateľné do racku | **N/A** |  |
| Popis:  | 16-kanálový sieťový videorekordér | **N/A** |  |
| Počet kamier IP:  | Min. 8 |  | **N/A** |
| Rozlíšenie: |  5M-N (1–10 fps), 4M-N/1080p (1–15 fps), 1080p @ 25/30 fps, 720p @ 50/60 fps, 720p @ 25/30 fps |  | **N/A** |
| Pripojenie: | 16 analogových, HDCVI, AHD, CVBS, TVI a 8 IP kamier |  | **N/A** |
| Max. rozšíriteľnosť pamäte (pevné disky SATA): | 2x SATA HDD Min.12 TB, Max. 16 TB |  | **N/A** |
| Záznam všetkých kanálov dohromady: | áno | **N/A** |  |
| Výstupy: | Min. HDMI, VGA |  | **N/A** |
| Vstupy: | Min. USB |  | **N/A** |
| Vstavaná pamäť:  | bez | **N/A** |  |
| Sieťový adaptér: | áno | **N/A** |  |
| Podpora inteligentných funkcií na HDCVI kamerách: | áno | **N/A** |  |
| **Položka č. 15 - Adobe Creative Cloud - všetky aplikácie, multilicencia**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **3 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Popis:  | 20 aplikácií Creative Cloud alebo ekvivalent na prácu s fotografiami, dizajnom, videami, webom, používateľským rozhraním a sociálnymi médiami. Všetky aplikácie. | **N/A** |  |
| Doba trvania licencie: | 5 rokov/ 60 mesiacov | **N/A** |  |
| Počet osôb využívajúcich licenciu: | 3 | **N/A** |  |
| **Položka č. 16 - Prenosný HDD disk 4 TB – odolný** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Kapacita: | min. 4 TB |  | **N/A** |
| Formát: | 2,5“ |  | **N/A** |
| Rozhranie: | USB 3,2 Gen 1  |  | **N/A** |
| Príslušenstvo: | kábel | **N/A** |  |
| **Položka č. 17 - Fotobrašňa** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Obsah tašky na: | Min. 2 fotoaparáty, 4-6 objektívov, blesk, a príslušenstvo  |  | **N/A** |
|   | Min. 12 priehradiek a vreciek, Vložka polstrovaná - 4 priehradky,nastaviteľný protišmykový popruh umiestnený j kompletne okolo celej brašne,vyberateľná polstrovaná spodná výstuha,odnímateľný ručný remienok | **N/A** |  |
| Vlastnosť: | Odolnosť voči dažďu | **N/A** |  |
| Vonkajšie rozmery:  | Min.43Šx17Hx23V(cm) |  | **N/A** |
| Vnútorné rozmery:  | Min. 28Šx16,5Hx21,6V(cm) |  | **N/A** |
| Materiál: | Bavlnené plátno ošetrené špeciálnym nerozpustným voskom, celoživotnú odolnosť voči nepriazni počasia. Náhradný vosk na obnovu plátna tašky. | **N/A** |  |
| Farba: | čierna | **N/A** |  |
| **Položka č. 18 - Pamäťová karta 128 GB** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **4 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Formát karty: | SDXC | **N/A** |  |
| Veľkosť karty: | min. 128 GB |  | **N/A** |
| Trieda rýchlosti (Class): | Class 10 | **N/A** |  |
| Rýchlosť čítania: | min. 300 MB/s |  | **N/A** |
| Rýchlosť zápisu: | Min. 260 MB/s |  | **N/A** |
| **Položka č. 19 – Batérie k fotoaparátu Nikon**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** |  **2 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Popis:  | Dobíjacia lítium-iónová batéria Nikon EN-EL15b alebo ekvivalent má vysokú kapacitu pre dlhú dobu prevádzky. Batéria je kompatibilná s určenými fotoaparátmi Nikon. | **N/A** |  |
| Použitie:  | Batériu možno použiť vo fotoaparátoch Nikon podporujúcich nabíjanie batérie vo fotoaparáte bez vybratia z fotoaparátu. | **N/A** |  |
| Kompatibilita: | Fotoaparáty Nikon  | **N/A** |  |
| Kapacita: | Min. 2040 mAh |  | **N/A** |
| Typ : | Li-Ion | **N/A** |  |
| **Položka č. 20 - objektív Zoom č. 1 k fotoaparátu Nikon D850** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Typ: | Teleobjektív určený pre fotoaparáty značky NIKON | **N/A** |  |
| Typ objektívu : | S premenlivým ohniskom | **N/A** |  |
| Svetelnosť: | f/5 -6,3 |  | **N/A** |
| Optická stabilizácia: | áno | **N/A** |  |
| Priemer filtra: | 105 mm |  | **N/A** |
| Ohnisková vzdialenosť: | 150-600 mm |  | **N/A** |
| Počet lamiel clony: | 9 |  | **N/A** |
| Odolnosť voči prachu/vlhkosti: | áno | **N/A** |  |
| Typ bajonetu: | Nikon F | **N/A** |  |
| Konštrukcia objektívu:  |  24 optických elementov v 16 skupinách s FLD & nbsp; a SLD sklom. |  | **N/A** |
| **Položka č. 21 - Objektív Zoom č.2 k fotoaparátu Nikon D 850** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Typ: | určený pre fotoaparáty značky Nikon |  |  |
| Typ objektívu: | S premenlivým ohniskom  | **N/A** |  |
| Svetelnosť: | f/3.5-4.5 |  | **N/A** |
| Optická stabilizácia: | 24 členov v 16 skupinách |  | **N/A** |
| Priemer filtra: | 29 x 27 mm  |  | **N/A** |
| Ohnisková vzdialenosť: | 8 – 15 mm |  | **N/A** |
| Počet lamiel clony: | min. 7 |  | **N/A** |
| Odolnosť voči prachu/vlhkosti: | áno | **N/A** |  |
| Konštrukcia objektívu (prvky/skupiny): | 15 prvkov v 13 skupinách  |  | **N/A** |
| Rybie oko: | áno | **N/A** |  |
| Maximálna clona:  | f/22-29 |  | **N/A** |
| **Položka č. 22 - Notebook typ č. 1**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Počet jadier: | Min. 12 |  | **N/A** |
| Typ procesora:  | Apple M2 Max alebo ekvivalent | **N/A** |  |
| Uhlopriečka displeja: | 16.2 " |  | **N/A** |
| Rozlíšenie: | 3456 × 2234 bodov |  | **N/A** |
| Veľkosť pamäte: | Min 32GB |  | **N/A** |
| Typ úložiska: | SSD | **N/A** |  |
| Kapacita úložiska: | Min. 1024GB |  | **N/A** |
| Optická mechanika: | nie | **N/A** |  |
| Grafická karta: | Zdieľaná pamäť | **N/A** |  |
| Konektivita: | Bluetooth, Wi.Fi | **N/A** |  |
| Rozlíšenie WEB kamery: | 2 Mpx |  | **N/A** |
| Čítačka odtlačkov prstov: | áno | **N/A** |  |
| Počet USB konektorov: | 3× USB-C |  | **N/A** |
| Ďalšie porty: | 3,5 mm audio jack | **N/A** |  |
| Typ batérie: | Li-Pol | **N/A** |  |
| Výdrž batérie: | Min. 22 hod. |  | **N/A** |
| **Zdôvodnenie kompatibility** | Verejný obstarávateľ v opise odkazuje na konkrétny typ výrobku vzhľadom na požiadavku kompatibility s existujúcimi komponentami ako napr. (príslušenstvo ako Huby, čítačky, konvertory na monitory, licencie na úpravu fotiek a videí ktoré sú na operačný systém, ktorý používa toto zariadenie). Navyše, len toto zariadenie spĺňa náročné technické požiadavky pre strih videí vo veľkom rozlíšenie 4K, ktoré je potrebné na spracovaní materiálov pre ministra vnútra.  |  |  |
| **Položka č. 23 - Hlavná kamera** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Typ: | Sony Alpha A7S III alebo ekvivalent | **N/A** |  |
| Typ fotoaparátu: | kompaktné | **N/A** |  |
| Rozlíšenie: | 12,1 Mpix |  | **N/A** |
| Napájanie: | akumulátorové | **N/A** |  |
| Typ snímača: | CMOS | **N/A** |  |
| Formát snímku: | XAVC HS | **N/A** |  |
| Videosekvencia: | áno | **N/A** |  |
| Formát videa: | XAVC | **N/A** |  |
| Snímač: | 12,1-megapixlov so zadným osvetlením |  | **N/A** |
| 10-bitové nahrávanie 4:2:2 | áno | **N/A** |  |
| Kódovanie All-Intra: | áno | **N/A** |  |
| Citlivosť s rozšíreným rozsahom ISO: | Od 80 do 409 600 |  | **N/A** |
| Elektronický hľadáčik: | 1,6 cm (typ 0,64) (farebný) |  | **N/A** |
| Typ monitora: | 7,5 cm typ TFT (typ 3,0)  |  | **N/A** |
| **Zdôvodnenie kompatibility** | Verejný obstarávateľ v opise odkazuje na konkrétny typ výrobku vzhľadom na požiadavku kompatibility s existujúcimi komponentami, ktorými verejný obstarávateľ disponuje.  |  |  |
| **Položka č. 24 - Stabilizátor k hlavnej kamere uvedenej v položke č. 23** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Charakteristika: | Stabilizátor pre hlavnú kameru uvedenú v položke č. 23  | **N/A** |  |
| Nosnosť: | Min. 3000g |  | **N/A** |
| Výdrž : | min. 12 h |  | **N/A** |
| Spôsob upevnenia: | 1/4" závit |  | **N/A** |
| Bluetooth: | áno | **N/A** |  |
| USB-C: | áno | **N/A** |  |
| Dotykový displej: | áno | **N/A** |  |
| Diaľkové ovládanie: | áno | **N/A** |  |
| Obojručný držiak: | áno | **N/A** |  |
| Ovládanie pomocou mobilnej aplikácie: | áno | **N/A** |  |
| Panoramatický režim: | áno | **N/A** |  |
| Časozberný režim: | áno | **N/A** |  |
| **Položka č. 25 - Statív** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Videohlava s plochou základňou: | áno | **N/A** |  |
| Konektory Easy Link pre externé príslušenstvo: | áno | **N/A** |  |
| Pripojenie cez skrutku:  | 1/4in alebo 3/8in |  | **N/A** |
| Statív: | samostatný jednonožný, 3-dielny, hliníkový | **N/A** |  |
| Flip Lock zámok nôh (3 sekcie): | áno | **N/A** |  |
| 3/8in Easy Link konektorom pre pripojenie externého monitora alebo iného príslušenstva: | áno | **N/A** |  |
| Bublinová vodováha: | áno | **N/A** |  |
| Fluidnými kazetami na osi otáčania aj nakláňania: | áno | **N/A** |  |
| Nosnosť: | Max. 5 kg |  | **N/A** |
| Hmotnosť: | Max. 3,2 kg |  | **N/A** |
| Maximálna výška: | 173 cm |  | **N/A** |
| Minimálna výška: | 50 cm |  | **N/A** |
| Dĺžka v zloženom stave:  | Max. 72,2cm |  | **N/A** |
| **Položka č. 26 – Klietka na ochranu a príslušenstvo hlavnej kamery uvedenej v položke č. 23**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Typ: | Klietka na ochranu a príslušenstvo hlavnej kamery uvedenej v položke č. 23 | **N/A** |  |
| Popis: | Klietka poskytuje ochranu a možnosť pripevnenia príslušenstva pre fotoaparát Sony A75 III. | **N/A** |  |
| Obsahuje: | klietku, káblovú svorku HDMI 3000 a ARRI lokalizačnú hornú rukoväť 2165 alebo ekvivalent | **N/A** |  |
| **Položka č. 27 – SDD karty pre zápis 4K videa** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **4 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Formát karty: | SDXC | **N/A** |  |
| Veľkosť karty: | min. 128 GB |  | **N/A** |
| Rýchlosť čítania: | min. 300 MB/s |  | **N/A** |
| Rýchlosť zápisu: | Min. 260 MB/s |  | **N/A** |
| **Položka č. 28 - Batéria**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **4 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Typ: | batéria kompatibilná s fotoaparátom Sony A7S III, dobíjacia lítium-iónová batéria | **N/A** |  |
| Kapacita: | 2280 mAh(16,4 Wh) |  | **N/A** |
| Napätie: | 7,2 V |  | **N/A** |
| Kapacita: | 16,4 Wh/ 2280 mAh |  | **N/A** |
| **Položka č. 29 – Objektív typ 1**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Pre fotoaparát:  | Sony A7S III | **N/A** |  |
| Typ objektívu: | Širokouhlý s premenlivým ohniskom | **N/A** |  |
| Ohnisková vzdialenosť: | 12-24 mm |  | **N/A** |
| Svetelnosť: | f/2.8 |  | **N/A** |
| Maximálne clonové číslo: | f/22 |  | **N/A** |
| Priemer filtra: | 24 mm |  | **N/A** |
| Odolnosť proti rôznym poveternostným podmienkam (prach, dážď): | áno | **N/A** |  |
| **Položka č. 30 - Objektív typ 2** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Pre fotoaparát: | Sony A7S III | **N/A** |  |
| Typ objektívu: | S premenlivým ohniskom | **N/A** |  |
| Ohnisková vzdialenosť: | 24-70 mm |  | **N/A** |
| Svetelnosť: | f/2,8 |  | **N/A** |
| Maximálne clonové číslo: | f/22 |  | **N/A** |
| Priemer filtra: | 82 mm |  | **N/A** |
| Odolnosť proti rôznym poveternostným podmienkam(prach, dážď): | áno | **N/A** |  |
| **Položka č. 31 - Filter na objektív typ 1 k položke č. 20** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Charakteristika:  | K objektívu č. 1 uvedenému v položke č. 20 |  |  |
| Typ filtru: | ND, Variabilní ND | **N/A** |  |
| Prevedení filtru: | Slim | **N/A** |  |
| Povrchová úprava: | MRC / Nano | **N/A** |  |
| Formát filtru: | 82 mm |  | **N/A** |
| Optická hustota: | 2,6 |  | **N/A** |
| ND faktor: | ND2-400 | **N/A** |  |
| Prípustnosť: | 0,25% |  | **N/A** |
| Odolný proti poškriabaní: | áno | **N/A** |  |
| Vodotesný: | áno | **N/A** |  |
| Povrch: | zelený |  |  |
| **Položka č. 32 - Filter na objektív typ 2 k položke č. 21** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Charakteristika: | K objektívu č. 2 uvedenému v položke č. 21 | **N/A** |  |
| Typ filtru: | ND, variabilný ND | **N/A** |  |
| Prevedení filtru: | Slim | **N/A** |  |
| Povrchová úprava: | MRC / Nano | **N/A** |  |
| Formát filtru: | 77 mm |  | **N/A** |
| Optická hustota: | 2,6, |  | **N/A** |
| ND faktor: | 400 |  | **N/A** |
| Prípustnosť: | 0,25% |  | **N/A** |
| **Položka č. 33 – Reportážne svetlo**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Typ: | LED svetlo | **N/A** |  |
| Vernosť farieb (CRI/Ra): | Min. 96 |  | **N/A** |
| Výkon: | Min. 24W  |  | **N/A** |
| Svetelný kužel: | Min. 60° H/V |  | **N/A** |
| Farebná teplota: | Min. 2500  |  | **N/A** |
| Svietivosť na vzdialenosť 1 m: | Min. 972 Lx  |  | **N/A** |
| **Položka č. 34 – Fotobatoh** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Objem: | Min. 40 l až max.65l |  | **N/A** |
| Organizér vnútri na uložení techniky/vačky: | áno | **N/A** |  |
| Rozšíriteľná konštrukcia: | áno | **N/A** |  |
| Ergonomické ramenne popruhy:  | áno | **N/A** |  |
| Bedrový pás: | áno | **N/A** |  |
| Vodoodolný materiál: | áno | **N/A** |  |
| Deliace priečky: | áno | **N/A** |  |
| Vonkajšie vačky: | Min.1 |  | **N/A** |
| Hmotnosť: | Min. 1,77 kg, max. 3,7 |  | **N/A** |
| **Položka č. 35 – Externý disk pre uchovávanie dát a postprodukciu** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Kapacita: | min. 1 TB |  | **N/A** |
| Rýchlosťou čítania a zápisu: | Až 1050/1000 MB/s |  | **N/A** |
| Otáčky: | SSD | **N/A** |  |
| Rozhranie: | Min.USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1) |  | **N/A** |
| SSD: | áno | **N/A** |  |
| Kovové trelo disku: | áno | **N/A** |  |
| **Položka č. 36 - Mikrofón** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Typ: | Bezdrôtový mikrofóny systém | **N/A** |  |
| Prijímač: | 1x dvojkanálový |  | **N/A** |
| Vysielače: | 2 |  | **N/A** |
| Mikrofón: | Všesmerový  | **N/A** |  |
| Vstup: | 3.5 mm TRS |  | **N/A** |
| Vnútorná pamäť: | áno | **N/A** |  |
| Frekvenčné pásmo:  | 2,4 GHz s 128-bitovým šifrovaním |  | **N/A** |
| Rozhrania: | USB-C, 3,5 mm jack | **N/A** |  |
| Rozsah prenosu zvuku: | Min. 200m |  | **N/A** |
| Doba prevádzky: | Min. 7 hod. |  | **N/A** |
| Vstavané dobíjacie lítium-iónové batérie jednotiek: | áno | **N/A** |  |
| **Položka č. 37 - Dron** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **1 ks** |  | **N/A** |
| **Výrobca:** |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** |  | **N/A** |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  | **N/A** |
| Snímač: | 4/3" CMOS | **N/A** |  |
| Rozlíšenie fotoaparátu: | Min. 20 Mpx |  | **N/A** |
| Max. rozlíšenie videa: | 5,1 K |  | **N/A** |
| Svetelnosť: | f/2.8–f/11 |  | **N/A** |
| Letový čas: | Min. 46 minút |  | **N/A** |
| Dolet: | Max. 8 km |  | **N/A** |
| Kamera s 4/3-palcovým snímačom: | áno | **N/A** |  |
| Hybridný zoom: | 28x |  | **N/A** |
| Systém APAS 5.0:  | áno | **N/A** |  |
| Živý prenos vide a v kvalite: | 1080p pri 60 fps |  | **N/A** |
| GPS: | áno | **N/A** |  |
| Stabilizátor obrazu: | trojosový stabilizovaný záves | **N/A** |  |
| Interná pamäť: | 8 GB |  | **N/A** |
| Podporované pamäťové karty: | mikro SD | **N/A** |  |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*