**CENOVÁ PONUKA**

**Predmet zákazky: „Špeciálny náves na prevoz sladového kvetu“**

|  |
| --- |
| **Údaje uchádzača:** |
| Obchodné meno: |
| Sídlo:  |
| IČO:  |
| Kontaktné údaje: meno predkladajúceho - funkcia, telefónne číslo, email |

|  |
| --- |
| **Údaje zadávateľa:**  |
| Obchodné meno: Tatranská sladovňa s.r.o |
| Sídlo: Murgašova 1, 058 80 Poprad |
| IČO: 36497622 |
| Kontaktné údaje: Ing. Norbert Cehelský – konateľ, +421 915 949 001, cehelsky@pilsberg.sk |

|  |
| --- |
| **Špeciálny náves na prevoz sladového kvetu - 1 ks** |
| **Typové označenie:** ...............................................................**Pozn.** Uviesť " Typové označenie zariadenia (modelový názov)" |
| **Požadované parametre:** | **Požadovaná hodnota:** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| Vyklápací otvorený náves | áno |  |  |
| Kapacita návesu | min. 50 m3 |  |
| Čap pre spojenie návesu s ťahačom  | áno |  |
| Výška sedlovej spojky na točnicu ťahača | 1 150 mm |  |
| Prevedenie rámu návesu z vysokopevnej ocele QSTE690 | áno |  |
| Počet kolies | min. 6 |  |
| Rozmer pneumatík | 385/65 R 22,5 |  |
| Oceľové disky kolies | áno |  |
| Rezervné koleso (disk + pneumatika) | áno |  |
| Prevedenie bočníc návesu z hliníka | áno |  |
| Zadné dvojkrídlové dvere | áno |  |
| Pochôdzná plošina na prednej stene | áno |  |
| Integrovaná navíjacia nepremokavá plachta na uzavretie hornej otvorenej časti návesu  | áno |  |
| Upínacie príslušenstvo k plachte | áno |  |
| Oceľové oporné nohy | áno |  |
| Žľab so šnekovým dopravníkom – mechanický systém vykládky | áno |  |
| Pneumatický - vyfukovací systém vykládky na konci návesu, ktorým sa vyfukuje komodita z návesu | áno |  |
| Výkon vyfukovania (pri naplnení návesu na 70 % a hustote vyfukovaného materiálu 600 kg/m3) | min. 40 m3/h |  |
| Možnosť vyfukovania na obidve strany (vpravo / vľavo) | áno |  |
| Ochrana pred vsypávaním transportovaného materiálu do rotora | áno |  |
| Ovládací panel návesu  | áno |  |
| Hydraulický rozdeľovač s možnosťou regulácie otáčok rotora a podávača | áno |  |
| Možnosť vizuálnej kontroly hladiny nákladu | áno |  |
| Vykladacie hadice | min. 2 ks |  |
| Vaňa pre uskladnenie vykladacích hadíc | áno |  |
| Spĺňa predpisy EÚ ohľadom osvetlenia a reflexného označenia | áno |  |
| Svetlá podľa medzinárodne platných noriem | áno |  |
| **SUMA SPOLU (EUR bez DPH)** | **................,-** |

Poznámky\*: ………………….

\* V prípade že uchádzač nie je platca DPH uvedie to v ponuke v časti poznámky.

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Potvrdzujeme že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

 Podpis a pečiatka uchádzača