*Príloha č. 1*

***Cenová ponuka***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky** | **Merná jednotka (MJ)** | **Počet MJ** | **Jednotková cena bez DPH v EUR** |
| **Automatický baliaci stroj** | **komplet** | **1** |  0,00 |
| **Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH**  | **0,00** |
| DPH | 20 % | v EUR | 0,00 |
| Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH  | 0,00 |
|  |  |  |   |
|  |  |  |  |
| **Automatický baliaci stroj** | **Požadovaná hodnota** | **Jednotka** | **Doplniť povinný údaj** |
| ***Technické parametre*** |
| **Vhodné na balenie mäsových výrobkov** | áno | áno/nie\* |
| **Konštrukcia stroja z ušľachtilej ocele** | áno | áno/nie\* |
| **Podstavec stroja** | áno | áno/nie\* |
| **Vzdialenosť jednotlivých nástrojov** | min. 1 000 - max. 1 200 | mm | uvieť hodnotu |
| **Rám stroja v celosti** | áno | áno/nie\* |
| **Zdvihový mechanizmus na tvarovanie** | áno | áno/nie\* |
| **Zdvihový mechanizmus na zatavovanie** | áno | áno/nie\* |
| **Systém posunu s hnacím motorom** | áno | áno/nie\* |
| **Dopravná reťaz** | áno | áno/nie\* |
| **Vodiaci valček na zatavovaciu fóliu** | áno | áno/nie\* |
| **Napájanie 400 V, 3f, 50 Hz.** | áno | áno/nie\* |
| **Riadiaca jednotka** | áno | áno/nie\* |
| **Terminál s inteligentnoou sbarnicou a s inteligentnou diagnostikou** | áno | áno/nie\* |
| **Pamäťový modul** | min. 250 | programov | uvieť hodnotu |
| **Možnosť zálohovania cez USB** | áno | áno/nie\* |
| **Dotykový displej** | min. 7 | palcov | uvieť hodnotu |
| **Vákuové čerpadlo** | áno | áno/nie\* |
| **Sací výkon vákuového čerpadla** | min. 100 | m3/h | uvieť hodnotu |
| **Rezacie systémy** | áno | áno/nie\* |
| **Priečne rezanie**  | min. 2 | ks | uvieť hodnotu |
| **Hnací motor pre nožný hriadeľ** | áno | áno/nie\* |
| **Navíjač okrajových pásikov a odpadovej fólie** | áno | áno/nie\* |
| **Navíjač pre šírku pásikov**  | min. 40 | mm | uvieť hodnotu |
| **Odsunový pás s hnacím motorom** | áno | áno/nie\* |
| **Dĺžka odsunového pása** | min. 450 | mm | uvieť hodnotu |
| ***Vhodné na baliaci materiál*** |
| **Horná fólia flexibilná** | - |
| ***Typ PA/PE*** | áno | áno/nie\* |
| *Šírka* | min. 410 | mm | uvieť hodnotu |
| *Hrúbka* | min. 60 | µm | uvieť hodnotu |
| *Schopnosť zatavenia za tepla* | áno | áno/nie\* |
| **Spodná fólia flexibilná** | - |
| ***Typ PA/PE*** | áno | áno/nie\* |
| *Šírka* | min. 420 | mm | uvieť hodnotu |
| *Hrúbka* | min. 150 | µm | uvieť hodnotu |
| *Schopnosť zatavenia za tepla* | áno | áno/nie\* |
| ***Zatavovacie nástroje*** |
| **Zatavovacia forma 1** | - |
| *Počet stôp 1* | áno | áno/nie\* |
| *Počet radov 1* | áno | áno/nie\* |
| *Rozmer obalu* | min. 390 x 300 | mm | uvieť hodnotu |
| **Zatavovacia forma 2** | - |
| *Počet stôp 2* | áno | áno/nie\* |
| *Počet radov 1* | áno | áno/nie\* |
| *Rozmer obalu* | min. 195 x 300 | mm | uvieť hodnotu |
| **Zatavovacia forma 3** | - |
| *Počet stôp 2* | áno | áno/nie\* |
| *Počet radov 2* | áno | áno/nie\* |
| *Rozmer obalu* | min. 195 x 150 | mm | uvieť hodnotu |
| ***Dodávka, montáž, servis a záruka*** |
| **Dodanie na miesto inštalácie**  | áno/nie\* |
| **Montáž zariadenia** | áno/nie\* |
| **Zapojenie zariadenia** | áno/nie\* |
| **Uvedenie zariadenia do prevádzky** | áno/nie\* |
| **Doba záruky od spustenie zariadenia do prevádzky** | min. 12 | mesiac | áno/nie\* |
| **Termín dodania**  | max. 20 | týždňov | áno/nie\* |

|  |
| --- |
| **\* uchádzač vyplní resp. upraví podfarbené polia**  |
| **\* nehodiace sa prečiarknite**  |
|  |
| Týmto čestne vyhlasujem, že mnou predložená ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |
|  |  |  |  |  |
| **Predkladateľ cenovej ponuky:** |  |  |  |  |
| Obchodné meno: |   |  |  |
| Sídlo / miesto podnikania: |   |  |  |
| IČO: |   |  |  |
| Zastúpený: |   |  |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |   |  |  |
| Platnosť cenovej ponuky: | min. do 30.04.2024 |  |  |
| Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: |   |  |  |