**Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

**Logický celok č. 1: Uzavretý pneumatický lis na hrozno (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Splnenie technickej požiadavky**  **Ponúkaná hodnota** |
| Nerezové prevedenie | áno |  |
| Kolieska | áno |  |
| Veľkosť displeja | min. 6“ |  |
| Voľba programu | áno |  |
| Automatické a manuálne ovládanie | áno |  |
| Vstavaný kompresor | áno |  |
| Bezpečnostné mechanizmy | áno |  |
| Výkon motora | min. 1,1 kW |  |
| Výkon kompresora | min. 2 kW |  |
| Zberná vaňa | min. DN40 |  |
| Kapacita zbernej vane | min. 150 l |  |
| Objemová kapacita lisu | min. 800 litrov |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V ........................ dňa ................................**

**-----------------------------------------------------**

**podpis + pečiatka**