**Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

**Logický celok č. 7: Chladiace zariadenie pre riadené kvasenie (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Splnenie technickej požiadavky**  **Ponúkané parametre** |
| Digitálny termostat | áno |  |
| Vypúšťací ventil | áno |  |
| Priame napojenie na vymrazovacie dosky a chladiace plášte | áno |  |
| Ovládanie pre min. 4 nádrže | áno |  |
| Vybavenie agregáta | min. 4 výstupy |  |
| Hadice s rozmermi | min. 12x9 mm - 20 m |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V ........................ dňa ................................**

**-----------------------------------------------------**

**podpis + pečiatka**