|  |  |
| --- | --- |
| Obstarávateľ  | **AGRO DLHÉ, s.r.o.**Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica |
| Predmet zákazky | **Postrekovač - ťahaný** |

**Technická špecifikácia a cenová kalkulácia ponúkaného tovaru**

|  |
| --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH (ak je platca) |  |
| Kontakt (tel., e-mail): |  |
| Platca DPH (áno/nie) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúkaného výrobku :** |  |
| **Typ , Výrobca** |  |

**Technická špecifikácia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Požadovaný technický parameter** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní):** |
| **áno / nie / prípadne uviesť** |
| 1. | Pracovný záber min. 24 m | áno/nie*(uviesť rozsah* |   |
| 2. | Objem nádrže min. 4 000 l s miešaním | áno/nie*(uviesť rozsah* |   |
| 3. | Súčasť technologického musí byť riešenie zabezpečujúce precíznu aplikáciu POR - systém automatického prepínania vhodnej koncovej dýzy, alebo vypínania jednotlivých sekcií, či dýz pri aplikácii pesticídov | áno/nie |   |
| 4. | Možnosť aplikácie POR a tekutých PH | áno/nie |   |
| 5. | Systém automatickej voľby trisiek, systém vypínania trisiek individuálne, rozostup trisiek min 0,5 m | áno/nie*(uviesť rozsah* |   |
| 6. | Systém kopírovania terénu senzorom | áno/nie |   |
| 7. | Odpružené ramená | áno/nie |   |
| 8. |  GPS monitorovací systém polohy, alebo predpríprava na takýto systém | áno/nie*(uviesť rozsah)* |  |

**Cenová kalkulácia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Cena v Eur bez DPH** | **DPH v Eur (20%)** | **Cena v Eur s DPH** |
| **Postrekovač - ťahaný**  |   |   |   |

Sme - nie sme platcom DPH  *(Nehodiace sa škrtnúť)*

***Pozn. Cenu uvádzate aj priamo v systéme JOSEPHINE***

|  |  |
| --- | --- |
| **Záruka:**  |  min. 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia dodávky  |
| ***Prvé zaškolenie obsluhy*** |  min. 2 zamestnancov verejného obstarávateľa  |
| ***Súčasť dodania predmetu zákazky*** |  Manuál -návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lehota dodania:**  |  Do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy |

Týmto **prehlasujeme,** že navrhovaný tovar/výrobok spĺňa všetky nami uvedené funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre tak ako sú uvedené v tomto dokumente: Príloha č. 1 Technická špecifikácia a cenová kalkulácia. Všetky údaje sú pravdivé a **na požiadanie tieto všetky funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre vieme preukázať produktovým listom alebo obdobným relevantným dokladom** napr. vyhlásenie výrobcu, vyhlásenie importéra, vyhlásenie oprávneného zástupcu výrobcu, iný doklad oprávnenej nezávislej inštitúcie, skúšobne, certifikačného orgánu a pod.)

**Dátum vystavenia ponuky**:

**Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby**:

* Nehodiace sa škrtnúť