**Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obstarávateľ:** | Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach |
| **Sídlo:**  | Jarovnice 507, 082 63 |
| **IČO:** | 00 200 522 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zákazky** | Technológie pre špeciálnu rastlinnú výrobu |

**Potenciálny dodávateľ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno:** |  |
| **IČO:** |  |

1. **Rozmetadlo hnoja s výtlačným čelom – 2 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Špecifikácia | Jednotka | Technický parameter(hodnota/spĺňa/nespĺňa) |
| Náves za traktor |  |  |
| Systém vyprázdňovanie výtlačným čelom | - |  |
| Celková hmotnosť min. 20 000 kg | kg |  |
| 2 – nápravové prevedenie | - |  |
| Odpruženie podvozku | - |  |
| Dĺžka korby min. 6 000 mm | mm |  |
| Výška korby min. 1 900 mm | mm |  |
| Natáčanie zadnej nápravy | - |  |
| Min. 2 okruhové vzduchotlaké brzdy | Počet okruhov |  |
| Osvetlenie | - |  |
| Prípojné oko min. 40 mm | mm |  |
| Rozhadzovací adaptér s min. 2 ks vertikálne uložených valcov | Počet valcov |  |
| Možnosť výmeny rozhadzovacích lopatiek | - |  |
| Hydraulicky ovládaná stena pred rozhadzovacími valcami | - |  |
| Šírka pracovného záberu min. 12 m | m |  |
| Možnosť výmeny zadného adaptéra za hydraulický ovládaný poklop | - |  |
| Možnosť elektronického nastavenia rozmetacích valcov z dôvodu presnej a rovnomernej aplikácie hnoja | - |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Typové označenie stroja:** |  |
| **Názov výrobcu:** |  |

*Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:*

*Podpis a pečiatka (ak sa vyžaduje) predkladateľa ponuky:*

*Miesto a dátum podpisu:*