**Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obstarávateľ: | AGROFIN, poľnohospodárske družstvo so sídlom Dolný Hričov | |
| IČO: | 36003905 | |
| Názov / predmet zákazky: | Fotovoltický systém inštalovaný na rovnú, šikmú strechu a stenu | |
| Množstvo: | **1 súbor** | |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| Fotovoltický systém s výkonom do 96 kW | | /vyplní uchádzač/ |
| Konštrukcia na rovnú strechu | | /vyplní uchádzač/ |
| Požadovaný výkon panelov 400 - 410 Wp | | /vyplní uchádzač/ |
| Požadovaný počet panelov min. 236 ks (aby sa zabezpečila výroba cca 90,5 MWh / ročne) | | /vyplní uchádzač/ |
| Náklon panelov min. 15 – 18° plochá strecha 20 – 30° šikmá strecha, 45° stena, alebo lepšie rozmiestnenie | | /vyplní uchádzač/ |
| Požadovaný azimut šikmá strecha 96 panelov 246°, plochá strecha 122 panelov 246°, plochá strecha 18 panelov 246°, alebo lepšie rozmiestnenie | | /vyplní uchádzač/ |
| Menič 3x | | /vyplní uchádzač/ |
| Wifi modul | | /vyplní uchádzač/ |
| Ističe | | /vyplní uchádzač/ |
| Prepäťová ochrana min. 1 000 V | | /vyplní uchádzač/ |
| Rozvádzacia skrinka | | /vyplní uchádzač/ |
| Inštalácia, revízia, uvedenie do prevádzky | | /vyplní uchádzač/ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Sídlo:** | /vyplní uchádzač/ |
| **IČO:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Telefonický kontakt:** | /vyplní uchádzač/ |
| **E-mail:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba\*:** | /vyplní uchádzač/ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hodnota: |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby\*

\* ktorej oprávnenosť uchádzač preukáže úradne overeným plnomocenstvom