Załącznik Nr 2 do SWZ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nazwa i adres wykonawcy

lub pieczęć firmowa

**ARKUSZ CENOWY**

**/wzór/**

1. Przystępując do prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
Piaseczno Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
oznaczonego pn. „**Leasing operacyjny niekonsumencki 1 kompletnego specjalistycznego samochodu do odbioru odpadów komunalnych z zabudową  
typu wywrotka**” (nr sprawy: 14/2023) i składając ofertę na wykonanie przedmiotu  
zamówienia na zasadach i warunkach określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oświadczamy, że nasza oferta leasingu obejmuje  
następujący samochód:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **opis wymogu Zamawiającego** | **sposób spełnienia wymogu**  **Zamawiającego przez wykonawcę** |
| 1) | marka samochodu:  Zamawiający nie wskazuje konkretnej marki samochodu | marka samochodu oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2) | model samochodu:  Zamawiający nie wskazuje konkretnego modelu samochodu | model samochodu oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3) | rok produkcji:  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był fabrycznie nowy wyprodukowany nie później niż na 12 miesięcy przed datą podpisania umowy | rok / miesiąc produkcji samochodu oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4) | masa całkowita:  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód posiadał masę całkowitą wynoszącą co najmniej 6 ton | masa całkowita samochodu oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5) | liczba osi:  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód posiadał dwie osie, w tym jedną oś napędzaną (4 x 2) | liczba osi samochodu oferowanego przez wykonawcę w tym osi napędzanych:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| 6) | rozstaw osi:  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód posiadał minimalny rozstaw osi wynoszący 2 800 mm. oraz maksymalny rozstaw osi wynoszący max. 3 450 mm. | rozstaw osi samochodu oferowanego przez wykonawcę”  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm. |
| 7) | jednostka napędowa:  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w silnik zasilany sprężonym gazem ziemnym (CNG)  Zamawiający nie określa wymaganej minimalnej pojemności silnika. | rodzaj jednostki napędowej samochodu oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  pojemność silnika samochodu oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8) | moc / moment obrotowy:  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w silnik o mocy minimalnej 100 kW (135 KM)  Zamawiający nie wskazuje wymaganego minimalnego momentu obrotowego silnika | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony jednostkę napędową o mocy:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kW, to jest \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM  oraz charakteryzującą się następującym momentem obrotowym:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9) | skrzynia biegów:  Zamawiający wymaga, aby zaoferowany samochód był wyposażony w automatyczną skrzynię biegów. | skrzynia biegów samochodu oferowanego przez wykonawcę:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10) | zawieszenie:  Zamawiający nie wskazuje rodzaju zawieszenia przedniego w dostarczonym samochodzie  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód posiadał tylne zawieszenie pneumatyczne lub amortyzowane na resorach parabolicznych | zawieszenie samochodu oferowanego przez wykonawcę:  przednie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  tylne: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11) | Norma ekologiczna (zgodnie z Europejskim Standardem Emisji Spalin):  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód spełniał normę Euro 6 zgodnie z Europejskim Standardem Emisji Spalin | norma emisji spalin samochodu oferowanego przez wykonawcę oraz liczba przełożeń:  EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12) | tachograf:  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w tachograf cyfrowy | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony następujący model tachografu:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13) | system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS (ELTE):  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS (ELTE) i wideorejestrator w systemie FOTOBOX | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS (ELTE) i wideo rejestrator w systemie FOTOBOX  **TAK / NIE \***  *\*) niepotrzebne skreślić* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14) | kluczyki:  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w immobiliser deaktywowany (odblokowywany) transponderem w kluczykach oraz co najmniej dwa kluczyki do otwierania drzwi i uruchamiania samochodu | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w fabryczny immobiliser deaktywowany (odblokowywany) transponderem w kluczykach:  **TAK / NIE \***  oraz następującą liczbę kluczyków do otwierania drzwi i uruchamiania samochodu:  \_\_\_\_\_\_\_\_ szt.  *\*) niepotrzebne skreślić* |
| 15) | klimatyzacja:  Zamawiający wymaga aby kabina dostarczonego samochód była wyposażona w system klimatyzacyjny | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w system klimatyzacyjny  **TAK / NIE \***  *\*) niepotrzebne skreślić* |
| 16) | podłoga skrzyni:  Zamawiający wymaga aby podłoga skrzyni była wykonana z blachy stalowej Hardox o grubości dostosowanej do ładowności samochodu, wynoszącej min. 3 mm, lub z innej blachy równoważnej na ścieralność | podłoga skrzyni w oferowanym przez wykonawcę samochodzie jest wykonany ze stali:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  o grubości wynoszącej \_\_\_\_\_\_\_\_ mm. |
| 17) | zasilanie systemu wywrotu:  Zamawiający wymaga aby w zaoferowanym samochodzie system hydrauliczny wywrotu zasilany był elektrycznie lub z przystawki odbioru mocy | zasilanie systemu hydraulicznego wywrotu jest:  - elektryczne **\***  - z przystawki odbioru mocy **\***  *\*) niepotrzebne skreślić* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18) | sterowanie wywrotem:  Zamawiający wymaga aby w zaoferowanym samochodzie sterowane wywrotem było realizowane za pomocą pilota w kabinie samochodu z możliwością operowania pilotem również poza kabiną | sterowane wywrotem w zaoferowanym samochodzie jest realizowane za pomocą pilota w kabinie samochodu z możliwością operowania pilotem również poza kabiną:  **TAK / NIE \***  *\*) niepotrzebne skreślić* |
| 19) | kąt wywrotu skrzyni:  Zamawiający wymaga aby kąt wywrotu w zaoferowanym samochodzie wynosił co najmniej 60o  w każdą z trzech stron | kąt wywrotu w zaoferowanym samochodzie wynosi:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o w każdą z trzech stron |
| 20) | konstrukcja burt skrzyni załadunkowej:  Zamawiający wymaga aby burty w zaoferowanym samochodzie były  - dzielone w systemie 50/50,  - w kolorze białym  - malowane 3 warstwowo lub proszkowo | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w burty:  - dzielone w systemie 50/50 **\***  - w kolorze białym **\***  - malowane 3 warstwowo **\***  - malowane proszkowo **\***  *\*) niepotrzebne skreślić* |
| 21) | wysokość burt skrzyni załadunkowej:  Zamawiający wymaga, aby burty w zaoferowanym samochodzie miały wysokość od 500 do 1 000 mm. | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w burty o wysokości wynoszącej:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22) | system wizyjny:  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony co najmniej w kolorową kamerę umieszczona z tyłu pojazdu z monitorem 5” w kabinie kierowcy | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w następujący system wizyjny:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 23) | wyposażenie BHP:  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w zbiorniki na wodę i środki czystości oraz w uchwyty na miotłę i łopatę | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w następujące elementy BHP:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 24) | oświetlenie robocze:  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w następujące elementy oświetlenia roboczego:  - belka ostrzegawcza pomarańczowa na dachu kabiny lub światło ostrzegawcze pomarańczowe świecące światłem przerywanym (potocznie „kogut”) na dachu kabiny  - lampa ostrzegawcza (potocznie „kogut”) z tyłu samochodu  - reflektor roboczy z tyłu | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w następujące elementy oświetlenia roboczego:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 25) | pasy odblaskowe:  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód posiadał pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie | oferowany przez wykonawcę samochód posiada pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie  **TAK / NIE \***  *\*) niepotrzebne skreślić* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26) | sygnał ostrzegawczy przy cofaniu:  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w głośnik (buzer) emitujący ostrzegawczy sygnał dźwiękowy aktywowany automatycznie po włączeniu biegu wstecznego | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w głośnik (buzer) emitujący ostrzegawczy sygnał dźwiękowy aktywowany automatycznie po włączeniu biegu wstecznego  **TAK / NIE \***  *\*) niepotrzebne skreślić* |
| 27) | wyposażenie dodatkowe:  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w:  - trójkąt,  - apteczkę zgodną z normą DIN 13164,  - gaśnicę zawierającą co najmniej 1,5 kg środka gaśniczego,  - pełnowymiarowe koło zapasowe | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w:  - trójkąt  **TAK / NIE \***  - apteczkę zgodną z normą DIN 13164  **TAK / NIE \***  - gaśnicę  **TAK / NIE \***  zawierającą \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kg środka gaśniczego,  - pełnowymiarowe koło zapasowe  **TAK / NIE \***  *\*) niepotrzebne skreślić* |
| 28) | kolor kabiny oraz kolor zabudowy:  Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był w kolorze białym | oferowany przez wykonawcę samochód jest w kolorze  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

2. Oświadczamy, że całkowita cena kompletnego specjalistycznego samochodu  
do odbioru odpadów komunalnych z zabudową typu „wywrotka”opisanego  
w pkt 1 powyżej wynosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) zł. netto, to jest \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) zł. brutto (wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%).

3. Oświadczamy, że całkowita cena kompletnego specjalistycznego samochodu  
do odbioru odpadów komunalnych z zabudową typu „wywrotka”, o której mowa  
w pkt 2 powyżej obejmuje:

- przeszkolenie czterech wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji leasingowanego samochodu oraz zainstalowanych  
w nim urządzeń;

- objęcie leasingowanego samochodu gwarancją producenta lub autoryzowanego sprzedawcy (przedstawiciela producenta) - niezależnie od gwarancji producenta podwozia - przez okres wskazany w pkt 4 poniżej, z zastrzeżeniem,  
iż Zamawiający wymaga, aby leasingowany samochód został objęty gwarancją wykonawcy na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu leasingu bez uwag Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że całkowita cena 1 kompletnego specjalistycznego samochodu  
do odbioru odpadów komunalnych z zabudową typu „wywrotka”, obejmuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ miesięcy gwarancji producenta lub autoryzowanego sprzedawcy (przedstawiciela producenta)  
- niezależnie od gwarancji producenta podwozia.

5. Oświadczamy, iż wykaz wszystkich stacji serwisowych producenta leasingowanego samochodu oraz stacji autoryzowanych przez tego producenta zawiera poniższa tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Adres**  **stacji serwisowej** | **Rodzaj stacji** | **Odległość od siedziby**  **Zamawiającego w km** \*\*) |
| 1. | ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  w  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (miejscowość) | stacja własna  producenta samochodu \*)  stacja autoryzowana  przez producenta \*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ km |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  w  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (miejscowość) | stacja własna  producenta samochodu \*)  stacja autoryzowana  przez producenta \*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ km |
| ... | ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  w  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (miejscowość) | stacja własna  producenta samochodu \*)  stacja autoryzowana  przez producenta \*) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ km |
| Objaśnienia:  \*) niepotrzebne skreślić  \*\*) odległość liczona po istniejącej sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów | | | |

6. Oświadczamy, że oferujemy następujące warunki finansowe leasingu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp.  (1) | rodzaj opłaty  (2) | liczba opłat  (2) | wysokość opłaty  w % 1)  (3) | wysokość opłaty  w zł (netto)  (4) |
| 1. | opłata  wstępna  (inicjalna) | 1 | *(maksymalnie 10%)* | zł |
| 2. | rata miesięczna  nr 1 do 59 | 59 | % 2) | zł |
| 3. | wartość wykupu | 1 | % 2) | zł |
| 4. | suma  opłat | ------------------- | **%** 2) | **zł** |

1) Kalkulację należy przygotować na podstawie **WIBOR 1M = 5,8500%**

2) Leasing będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.  
Wskazana przez Zamawiającego wysokość WIBOR 1M **służy wyłącznie  
do celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty  
i nie będzie stanowić podstawy rozliczeń Zamawiającego z wykonawcą**

7. Przedmiot leasingu, tj. **1 kompletny specjalistyczny samochód do odbioru odpadów komunalnych z zabudową typu „wywrotka”, z silnikiem zasilanym sprężonym gazem ziemnym (CNG)** zostanie protokolarnie przekazany Zamawiającemu  
w terminie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )  
tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

***UWAGA:*** *Zamawiający wymaga przekazania przedmiotu leasingu w nieprzekraczalnym (maksymalnym) terminie do 12 tygodni licząc od dnia podpisania umowy*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***UWAGA:*** *Dokument dla swej ważności wymaga podpisania elektronicznym podpisem  
osobistym, elektronicznym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez pełnomocnika lub pełnomocników umocowanych przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa muszą być załączone do oferty wykonawcy w oryginale w formie elektronicznej.*