|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky** |
| Názov uchádzača : |
| Sídlo uchádzača : |
| IČO uchádzača : |
| Kontaktné údaje uchádzača (č.tel., email): |
|  |
| Názov zadávateľa: EQUUS a.s. |
| Sídlo zadávateľa: Hviezdna 38, 821 06 Bratislava |
| IČO zadávateľa: 36 263 605 |
| Názov projektu: Obstaranie kombajnu, sejačky, postrekovaču a závlahového systému pre ŠRV v spoločnosti EQUUS a.s. |
| Názov zákazky: 4 riadková hrobková a celoplošná fréza |
|  |
| **4 riadková hrobková a celoplošná fréza - 1 ks** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca:  Typové označenie s príslušenstvom: | | |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Pracovná šírka v m | 3 |  |
| Požadovaná šírka riadkov v cm | 75 |  |
| Počet riadkov | 4 |  |
| Rotorový hriadeľ na frézovanie hrobčekov | áno |  |
| Hriadeľ rotora na svahovanie hrebeňov, min. 64 hrotov | áno |  |
| Možnosť doplnenia hriadeľa rotora so zvýšeným počtom zubov na 106 zubov | áno |  |
| Zosilnená prevodovka s obojstranným pohonom na 325 PS | áno |  |
| Otáčky rotora 425 ot/min | áno |  |
| Bočná prevodovka v samostatnom kryte | áno |  |
| Formovacie plechy hrobku 4x75 cm | áno |  |
| Formovacie plechy XL pre mrkvu | áno |  |
| Mechanické prestavenie prítlaku na tvarovací plech | áno |  |
| Mechanické nastavenie naklonu tvarovacieho plechu | áno |  |
| Hydraulický poháňané prítlačné valce | áno |  |
| Dvojité oporné kolesá plynulo nastaviteľné | áno |  |
| Osvetlenia výstržné tabule | áno |  |
| Trojbodový záves | áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu  v EUR bez DPH |
| **4 riadková hrobková a celoplošná fréza** |  | 1 ks |  |
| **DPH 20 %** | | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | | |  |

V ...................................., dňa .......................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis a pečiatka uchádzača