**Příloha č. 1 ke smlouvě č. 24/xxx/3062 Technická specifikace a ceník**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název | Předpokládaný počet ks | Cena bez DPH/ks | Cena celkem bez DPH |
| **1346212425000** | **Baterie SHD 12V, 230Ah** | 240 ks |  |  |
| **1346212261000** | **Baterie 12V, 110Ah** | 8 ks |  |  |
| **1346212427000** | **Baterie 12V, 100Ah** | 8 ks |  |  |
| **1346212424000** | **Baterie SHD 12V, 225Ah** | 30 ks |  |  |
| **Celková cena bez DPH** | | | |  |

**Specifikace požadovaných akumulátorů:**

* S technologií zajišťující minimální spotřebu vody
* Centrální odplyňování a ochrana proti úniku elektrolitu
* Ochrana proti zkratu zapříčiněnému nástroji
* SHD odolná proti cyklickému namáhání/vibracím – nejvyšší klasifikace E3/V3 dle EN 50342-1:2016
* Rozměry dle normy EN 50342-4:2009

**Baterie SHD 12V, 230Ah**

Kapacita: **225 - 230Ah**

Napětí: **12V**

Délka: cca **500 mm**

Výška: cca **210 mm**

Šířka: cca **270 mm**

Hmotnost: cca **60 kg**

Startovací proud: **min 1100 A**

Pólování: **+ kontakt vlevo**

**Baterie 12V, 110Ah**

Kapacita: **110 Ah**

Napětí: **12V**

Délka: cca **340 mm**

Výška: cca **230 mm**

Šířka: cca **175 mm**

Hmotnost: cca **25 kg**

Startovací proud: **min 800 A**

Pólování: **+ kontakt vpravo (0)**

**Baterie 12V, 100Ah**

Kapacita: **100 Ah**

Napětí: **12V**

Délka: cca **340 mm**

Výška: cca **180 mm**

Šířka: cca **175 mm**

Hmotnost: cca **20 kg**

Startovací proud: **min 800 A**

Pólování: **+ kontakt vpravo (0)**

**Baterie SHD 12V, 225Ah**

Kapacita**: 225Ah**

Napětí: **12V**

Délka: **cca 518 mm**

Výška: **cca 243 mm**

Šířka: **cca 276 mm**

Hmotnost: **cca 58 kg**

Startovací proud: **min 1150 A**

Pólování: **+ kontakt vlevo, bez nalévacích víček**