**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Obstaranie termoizolačných automobilov*** |
| ***Obstarávateľ:*** | KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.  Hlavná 137, 980 51 Veľké Teriakovce  IČO : 36058904 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |
| ***Platca DPH*** | ÁNO/NIE |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

**Termoizolačný automobil 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **parameter** | **požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie , pripadne číslo** |
| 1. | Úžitkový terénny automobil s pohonom | 4x4 |  |
| 2. | Výkon motora min . | 124 kW |  |
| 3. | Palivo | nafta |  |
| 4. | Počet miest v kabíne na sedenie min. | 4 |  |
| 5. | Minimálna nosnosť | 800 kg |  |
| 6. | Typ prevodovky | manuálna |  |
| 7. | Objem motora min. | 2 000 cm3 |  |
| 8. | Nosnosť min. | 800kg |  |
| 9. | Dĺžka vozidla | 5 300 – 5 600 mm |  |
| 10. | Širka vozidla | 1 900 – 1 990 mm |  |
| 11. | Výška vozidla | 1 800 – 1 900 mm |  |
| 12. | Max hmotnosť prívesu | 3000- 3500 kg |  |
| 13. | Izotermická prestavba nákladného priestoru | áno |  |
| 14. | Vysúvateľná podlaha izotermického boxu | áno |  |
| 15. | Hrúbka steny izotermického boxu min | 50 mm |  |
| 16. | V technickom preukaze automobilu zápis o izotermickom type nadstavby | áno |  |

**Termoizolačný automobil 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **parameter** | **požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie , pripadne číslo** |
| 1. | Úžitkový terénny automobil s pohonom | 4x4 |  |
| 2. | Výkon motora min . | 151 kW |  |
| 3. | Palivo | nafta |  |
| 4. | Počet miest v kabíne na sedenie min. | 4 |  |
| 5. | Minimálna nosnosť | 800 kg |  |
| 6. | Typ prevodovky | automat |  |
| 7. | Objem motora min. | 2 000 cm3 |  |
| 8. | Nosnosť min. | 800kg |  |
| 9. | Dĺžka vozidla | 5 300 – 5 600 mm |  |
| 10. | Šírka vozidla | 1 900 – 1 990 mm |  |
| 11. | Výška vozidla | 1 800 – 1 900 mm |  |
| 12. | Max hmotnosť prívesu | 3000- 3500 kg |  |
| 13. | Izotermická nadstavba nákladného priestoru | áno |  |
| 14. | Vysúvateľná podlaha izotermického boxu | áno |  |
| 15. | Hrúbka steny izotermického boxu min | 50 mm |  |
| 16. | V technickom preukaze automobilu zápis o izotermickom type nadstavby | áno |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  
a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | | **Cena v € za jeden kus bez DPH:** | **Počet**  **Kusov** | **Cena celkom v €**  **bez DPH:** |
| **Obstaranie termoizolačného automobilu 1** | |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** | | | | |
| **Obstaranie termoizolačného automobilu 2** | |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** | | | | |
| **Celková cena bez DPH** |  | | | |
| **DPH 23 %** |  | | | |
| **Celková cena s DPH** |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |