**technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Šmykom riadený čelný nakladač*** |
| ***Obstarávateľ:*** | **Poľnohospodárske družstvo ZÁHORIE**17, 906 32 JablonicaIČO: 00 203 351 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte)  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: Šmykom riadený čelný nakladač**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1 | Motor diesel 4-valce |
| 2 | Objem motora min 2,1l max 2,3l |
| 3 | Výkon motora 43-47kW |
| 4 | Výška stroja 1970-1985mm |
| 5 | Šírka stroja 1620-1629mm |
| 6 | Dĺžka stroja s lopatou 3500-3620mm |
| 7 | Nominálna prevádzková nosnosť 810-818 kg |
| 8 | Elektrohydraulické ovládánie pomocou joystickov |
| 9 | Výložník s vertikálnym zdvihom SUPERBOOM |
| 10 | Prídavné náradie 1 : lopata s pridržiavačom |
| 11 | Prídavné náradie 2: zametacie zariadenie |

*Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň tiež predložením ponuky deklaruje , že je oprávnený dodávať predmet zákazky.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |