**technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Modernizácia dojárne*** |
| ***Obstarávateľ:*** | **Poľnohospodárske družstvo ZÁHORIE**  17, 906 32 Jablonica  IČO: 00 203 351 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte) |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Položka** | | **Počet kusov** | **Cena za**  **1 ks v €** | **Cena celkom**  **v € bez DPH** |
|  | **Výmena vývevy** | |  |  |  |
| 1 | Sústroje vývevy (11 kW) s frekv. meničom | | 1 |  |  |
| 2 | Úprava pripojenia k výveve | | 1 |  |  |
| 3 | Úprava pripojenia prívodu podtlaku a elektroinštalácie | | 1 |  |  |
| 4 | Montáž | | 1 |  |  |
|  | **Výmena automatiky za prietokomery** | |  |  |  |
| 5 | Prietokomer mlieka + kábel | | 24 |  |  |
| 6 | Krabica rozbočná MPC | | 24 |  |  |
| 7 | Materiál pre montáž (pulz. PAC, plastový sťah. valec, svorka, elmag. ovládacie ventily, koleno MPC, držiaky, …) | | 24 |  |  |
| 8 | Napájač 1000 W | | 2 |  |  |
| 9 | Elektroinštalácia | | 1 |  |  |
| 10 | Rozvod podtlaku pre pulzátory | | 1 |  |  |
| 11 | Rozvod podtlaku PVC DN50/25 | | 1 |  |  |
| 12 | Úprava mliečneho potrubia (odbočky k prietokomeru) | | 1 |  |  |
| 13 | Kopletačný materiál | | 1 |  |  |
| 14 | Montáž | | 1 |  |  |
|  | **Výmena strukových návlečiek MILKRITE alebo alternatíva** | |  |  |  |
| 15 | Súprava (4x puzdro, záťaž, návlečka) – s prisávaním | | 24 |  |  |
| 16 | Dezinfekčné kalíšky pre držiak dezinfekcie nerezový sklopný – sada | | 24 |  |  |
| 17 | Montáž | | 1 |  |  |
|  | **Automatická obchádzajúca identifikácia** | |  |  |  |
| 18 | Anténa 80kHz rámová | | 2 |  |  |
| 19 | Kontrolér – v dojárni | | 1 |  |  |
| 20 | Škatuľa prepojovacej antény | | 2 |  |  |
| 21 | Napájač | | 1 |  |  |
| 22 | USB komunikačný adaptér 4port | | 1 |  |  |
| 23 | Snímač tlakový | | 4 |  |  |
| 24 | USB inštalačný disk | | 1 |  |  |
| 25 | Softvér riadenia mliečnej farmy, pre počet pedometrov do 500 ks | | 1 |  |  |
| 26 | softvér KU (kontrola úžitkovosti) | | 1 |  |  |
| 27 | Kompletačný materiál | | 1 |  |  |
| 28 | Komunikačný uzol – spĺňajúci požiadavky ( PC, LCD monitor, tlačiareň,..) | | 1 |  |  |
| 29 | Pedometer | | 250 |  |  |
| 30 | Opasok pre pedometer | | 288 |  |  |
| 31 | Montáž | | 1 |  |  |
| **Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:** | | | | | |
|  |  | **Cena celkom bez DPH:** | | |  |
|  |  | DPH : | | |  |
|  |  | **Cena celkom s DPH:** | | |  |
| **Typové označenie:**  **Uveďte typové označenie, značku** | | | | | |
|  |  |  | | |  |

*Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň tiež predložením ponuky deklaruje , že je oprávnený dodávať predmet zákazky.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |