**2024007 - Oprava části povrchu místní komunikace ul. Rostislavova**

**Technický popis:**

* Recyklace podkladu za studena tl. 0,2m
* Určení receptury laboratoří
* Vyrovnání podkladu
* Hutnění pláně
* 2x statická zatěžovací deska
* Odkop pro obruby
* Osazení silniční nájezdové obruby + dodávka
* Infiltrační postřik
* Asfaltobeton ACL 16 tl. 4cm
* Spojovací postřik
* Asfaltobeton ACO 11+ tl. 4cm
* Dosypání tříděné zeminy za obruby + zatravnění