Príloha č. 1 **Opis predmetu zákazky/ vlastný návrh plnenia**

**Názov predmetu zákazky:** Akumulátory na zabezpečenie plnenia úloh na úseku ochrany objektov MV SR

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis predmetu zákazky** | **Parametre ponúkaného produktu - skutočná hodnota** |
| 1. Akumulátor | do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu, model/ označenie |
| Olovený, bezúdržbový, |  |
| Kapacita 7 Ah/C20, tolerancia +10%, |  |
| Napätie  12 V, |  |
| Rozmer bez konektorov 151 x 65 x 95 mm, tolerancia + 1%, |  |
| Konektor F1, |  |
| Počet: 660 ks. | - |
| 2. Akumulátor | do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu, model/ označenie |
| Olovený, bezúdržbový, |  |
| Kapacita 9 Ah/C20, tolerancia +10%, |  |
| Napätie  12 V, |  |
| Rozmer bez konektorov 151 x 65 x 94 mm, tolerancia + 1%, |  |
| Konektor F2, |  |
| Počet: 135 ks. |  |
| 3. Akumulátor | do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu, model/ označenie |
| Olovený, bezúdržbový, |  |
| Kapacita 12 Ah/C20, tolerancia +10%, |  |
| Napätie  12 V, |  |
| Vhodná do UPS, |  |
| Rozmer bez konektorov 151 x 98 x 95 mm, tolerancia + 1%, |  |
| Konektor F2, |  |
| Počet: 35 ks. |  |
| 4. Akumulátor | do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu, model/ označenie |
| Olovený, bezúdržbový, |  |
| Kapacita 18 Ah/C20, tolerancia +10%, |  |
| Napätie  12 V, |  |
| Rozmer bez konektorov 181 x 77 x 167 mm, tolerancia + 1%, |  |
| Počet: 205 ks. |  |
| 5. Akumulátor | do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu, model/ označenie |
| Olovený, bezúdržbový, |  |
| Kapacita 26 Ah/C20, tolerancia +10%, |  |
| Napätie  12 V, |  |
| Rozmer 175 x 165 x 125 mm, |  |
| Počet: 50 ks |  |

1. Predmetom zákazky je nákup akumulátorov na zabezpečenie plnenia úloh na úseku ochrany objektov MV SR
2. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania
* predložiť hodnoverné prehlásenie dodávateľa, že akumulátory majú minimálne 50% menovitej kapacity.

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar nový, zabalený v neporušených pôvodných obaloch výrobcu, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu   
   za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
3. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný a ani iným spôsobom modifikovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku minimálne 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
5. **Lehota plnenia je:** najneskôr do 10.12.2025
6. **Miestom dodania je:** Ministerstvo vnútra SR, odbor ochrany objektov Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, 812 28 Bratislava (vchod cez autobránu Prezídia policajného zboru na ulici Legerského č.1)
7. **Lehota dodania:** Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tovaru v čase od 8:00 hod do 15:00 hod
8. **Technická špecifikácia predmetu zákazky**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. produkty požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke vyššie predstavujú požiadavku na obstaranie produktov, ktoré musia byť potvrdené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.