**Príloha č.3**

**Oprava analyzátorov kyslíku :**

1. **Zaistenie náhradného merania, prenájom náhradného merania po dobu opravy,**
2. **Demontáž, oprava a spätná montáž, uvedenie do prevádzky,**
3. **Náhradné diely**

* vnútorná časť sondy vrátanie vykurovacieho článku – 1x
* článok (cell) – 2x
* kontakt – 2x
* difúzor – 2x
* elektronika HART ASSEMBLY SPARE OXT 4000 – 1x