Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

**Kaviareň**

**A01 Kaviarenský stôl – 9 ks**

Popis:

- Výška stola 750 mm
- Priemer stolovej dosky 800 mm

- Stolová doska - Materiál masív DUB / Kompozitná HPL stolová doska v povrchovej úprave DUB
- Stolová doska - skosené hrany, hrúbka dosky 25 mm
- Rám stola tvorí pevná kovová konštrukcia na jednej centrálnej nohe, povrchová úprava čierna

- Tolerancia rozmerov: ±5 mm



Ilustračný obrázok:

**A02 Nízky konferenčný stolík – 6 ks**
 Popis:

-Nízky konferenčný stolík, výška stola 450 mm
- Stolová doska - Materiál masív DUB / Kompozitná HPL stolová doska v povrchovej úprave DUB
- Stolová doska - skosené hrany, hrúbka dosky 25 mm
- Rám stola tvorí pevná kovová konštrukcia na jednej centrálnej nohe, povrchová úprava čierna

- Tolerancia rozmerov: ±5 mm

Ilustračný obrázok:

**A03 Konferenčná / Jedálenská stolička – 36 ks**
 Popis:
 - Drevená stolička, prírodná farba Dub
 - Celomasívna stolička s pevnou konštrukciou. Sedák z pravého bukového masívu,

ľahko umývateľný povrch. Odolný voči poškodeniu a škrabancom

* Rozmer stoličky:

Šírka: 42 - 45 cm, Výška: 86 - 90 cm, Hĺbka: 50 - 55 cm

* Výška sedadla: 44 - 50 cm
* Hĺbka sedenia: 41 – 50 cm
* Nosnosť: do 120 - 130 kg
* Povrchová úprava: umývateľný lak

- Stolička určená aj do reštauračných zariadení

- Gumové návleky na nohy stoličiek a stolov z pružnej kaučukovej zmesi chránia podlahu pred poškriabaním a tlmia hluk

Ilustračný obrázok:

**A04 Barová stolička – 6 ks**

 Popis:

- Celomasívna stolička s pevnou konštrukciou

- Drevená barová stolička, oceľová podnož, prírodná farba Dub
 - Čalúnené sedadlo: šedé / svetlo hnedé / béžové

- Odolnosť voči oteru: Eko-koža / látka polyesterová zmes, 90 – 95 % PES min. 85 000 Martindale

- Druh výplne - HR pena min. 35 kg/m³, tvrdosť stredná

- Rozmery stoličky:

 Šírka: 40 cm, Výška: 90 cm, Hĺbka: 42 cm, tolerancia rozmerov stoličky: ±5 mm

* Šírka sedadla: 35 – 37 cm

* Hĺbka sedenia: 34 - 38 cm

- Výška sedadla: 63 - 67 cm

Nosnosť: do 120 – 130 kg

 - Gumové návleky na nohy stoličiek a stolov z pružnej

kaučukovej zmesi chránia podlahu pred poškriabaním

a tlmia hluk

Ilustračný obrázok:

**A05 Kaviarenské kreslo – 14 ks**

 Popis:

- Rozmery: Celková výška: 80 - 85 cm, Výška sedadla: 45 - 50 cm, Šírka sedadla: 78 - 80 cm, Hĺbka sedadla: 72 - 75 cm

Základňa: oceľová konštrukcia /drevené nohy, povrchová úprava kovu práškovou farbou (odolná voči oderu a korózii)

Poťah: ľahko čistiteľný, nenasiakavý povrch- vodoodpudivá úprava, nehorľavá – bezpečná vo frekventovaných priestoroch

Látka: polyesterová zmes (90 – 95 % PES, hmotnosť 260 g/m² a viac)

Oderuvzdornosť: min. 85 000 Martindale cyklov

Stálosť farieb na svetle: min stupeň. 5 / oder farieb. min. stupeň 4

Výplň sedadla a operadla:HR pena, hustota min. 35 kg/m³

Výplň musí zabezpečovať dlhodobú tvarovú stálosť a komfort pri sedení.

 - Farebná úprava – béžová


Ilustračný obrázok:

**Študovňa**

**B01 Stôl – 4 ks, malý**

 Popis:

- Výška stola 750 mm
- Rozmer stolovej dosky 800 x 800 mm

- Stolová doska - Materiál masív DUB / Kompozitná HPL stolová doska v povrchovej úprave DUB
- Stolová doska - skosené hrany, hrúbka dosky 25 mm
- Rám stola tvorí pevná kovová konštrukcia

- Rám – povrchová úprava čierna

 - Tolerancia rozmerov: ±5 mm

Ilustračný obrázok:

**B02 Stôl – 4 ks, veľký**

 Popis:

- Výška stola 750 mm
- Rozmer stolovej dosky 800 x 1600 mm

- Stolová doska - Materiál masív DUB / Kompozitná HPL stolová doska v povrchovej úprave DUB
- Stolová doska - skosené hrany, hrúbka dosky 25 mm
- Rám stola tvorí pevná kovová konštrukcia
- Rám – povrchová úprava čierna

- Tolerancia rozmerov: ±5 mm

Ilustračný obrázok:

**B03 Konferenčná / Jedálenská stolička – 32 ks**
 Popis:
 - Drevená stolička, prírodná farba Dub
 - Celomasívna stolička s pevnou konštrukciou. Sedák z pravého bukového masívu,

ľahko umývateľný povrch. Odolný voči poškodeniu a škrabancom

* Rozmer stoličky:

Šírka: 42 - 45 cm, Výška: 86 - 90 cm, Hĺbka: 50 - 55 cm

* Výška sedadla: 44 - 50 cm
* Hĺbka sedenia: 41 – 50 cm
* Nosnosť: do 120 - 130 kg
* Povrchová úprava: umývateľný lak

- Stolička určená aj do reštauračných zariadení

 - Gumové návleky na nohy stoličiek a stolov z pružnej kaučukovej zmesi chránia podlahu

 pred poškriabaním a tlmia hluk

Ilustračný obrázok:

**B04 Sedací vak – 5 ks**
 Popis:
 - Odolný nylonový poťah - Nylon 66, nehorľavý, umývateľný

- Farba piesková / šedá

- Stálosť farieb na svetle: min stupeň. 5 / oder farieb. min. stupeň 4

- Oderuvzdornosť: min. 60 000 martindale cyklov

- Výplň: polystyrénový granulát

- Objem: 250 – 270 L

- Váha: ± 4kg

- Výška vaku: 120 – 130 cm

- Šírka vaku: 100 - 110 cm

- Dĺžka vaku: 75 – 80 cm

- Šitie: zosilnené

- Tvar: variabilný


Ilustračný obrázok: