**Technické zadání – pronájem kontejnerové sestavy.**

**Předmětem zakázky:**

* **Jedná se o pronájem kancelářské kontejnerové sestavy včetně dopravy, montáže, zapojení, následné demontáže a odvozu,**
* **Sestava bude umístěna na vnějším prostranství ze severní strany nové průmyslové haly TaO na betonových panelech vedle nové komunikace,**
* **Kontejnerová sestava bude sloužit jako kancelářské zázemí pro montáže technologii v nové průmyslové hale,**
* **Bude jednat o 20 kancelářských kontejnerů ( z toho 9ks dvojkontejnerových a 10ks jednokontejnerových), 3 zasedací místnosti (z toho 2ks dvojkontejnerové a 1ks tříkontejnerové) a 1 technický kontejner (sklad, elektrorozvaděč, RACK)**
* **Požadujeme uložit kontejnery na co nejmenší plochu tj. usadit je na patra,**
* **Možná využitelná plocha půdorysně je cca 30 x 7 metrů**
* **Sestava musí být opatřena vnějšími přístupovými schodišti a pochůznými podesty po celé délce pater.**
* **Všechny kancelářské kontejnery budou vybaveny nábytkem (stoly 67ks, kancelářské židle 97ks, věšáky 12ks, policové skříně 35ks, koše na odpad 23ks, rozvodem elektro včetně osvětlení, topení, klimatizace a zásuvek 230V a rozvodem slaboproudu).**
* **Každá zasedací místnosti budou vybaveny jednacími stoly (celkem 14ks), židlemi (celkem 44ks, bílými magnetickými tabulemi (celkem 3ks).**
* **Předpokládaná doba pronájmu je 9 měsíců. Od dubna 2026.**

**Požadavky:**

* **Zajistí složení, naložení a kompletaci celého objektu zajistí dodavatel buněk.**
* **Doprava je v režii dodavatele.**
* **Manipulační technika je součástí nabídky,**
* **Propojení všech kontejnerů**
* **Vytápění pomocí elektrických přímotopů je součástí jednotlivých kontejnerů,**
* **Připojení el. energie, vody je součástí kompletace objektu, zajistí dodavatel.**
* **Elektrorevize kompletní kontejnerové sestavy,**
* **Zpracování dokumentace s umístěním kontejnerové sestavy do situace.**
* **Po celou dobu pronájmu musí být zajištěn přístup po přilehlé komunikace k regulační stanici plynu zadavatele**

**Zadavatel:**

* **Zajistí napojovací bod el. energie.**
* **Zajistí napojovací bod užitkové vody.**
* **Zajistí napojovací bod datového připojení**