**Držák testovacích sochorů**

Konzolové regály jednostranné se stejnou délkou ramen.

* počet ramen: 5 na jednu stojinu
* počet stojin: 3 (celková šířka regálu 2700 mm)
* výška regálu: 2000 mm
* hloubka: 630 mm
* barva: modrá RAL 5010
* osová vzdálenost stojin: 1350 mm
* nosnost ramene 200 kg
* nosnost sloupce 1 000 kg
* světlost mezi rameny 300 mm
* světlá hloubka ramene 500 mm

Obsah obrázku design

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný. Obsah obrázku diagram, řada/pruh, Paralelní, Technický výkres

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.