Elektronicky

Všetkým záujemcom

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Banská Bystrica

ID 1264/2020 Kapustová /048/4325 572 09.07.2020

Vec

**Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k zákazke :**

„SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica – Rekonštrukcia okien a dverí“

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie zo dňa 07.07.2020 a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Vám zasielame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka:**

1, Pri príprave ponuky, na základe vykonanej obhliadky, ako aj skúseností sa nám zdá nerentabilná výmena položky O10 vo forme zostavy, navrhujeme túto demontovať a následne otvor vymurovať z ľahkých betónových tvárnic, do otvorov osadiť okná Vami navrhovaných rozmerov na jednotlivé poschodia. Toto vykonať z nasledovných dôvodov : Vaša predstava PVC okien nie je reálne vykonateľná, žiadny renomovaný výrobca neposkytne záruku zostavy ako celok, PVC okná sa ani nedajú spojiť do cca 100m2 zostavy / ak nebude to funkčne dlhodobo a životnosťou vhodné. / Čo sa týka zostavy v prevedení hliník, ak trváte na pôvodnom prosíme spresniť použité zasklenie, po konzultácii s výrobcom by sklá mali byť bezpečnostné / obojstranne /. Ďalej by Vám viťazný uchádzač mal k takejto zostave dodať aj prepočet na záťaž vetrom.

2, Položka S1 prosím spresniť či použité zasklenie, navrhujem bezpečnostné obojstranne na základe frekvencii pohybu osôb.

Z uvedeného navrhujem prehodnotiť, resp. spresniť Vašu pôvodnú požiadavku a ďakujem za odpoveď.

**Odpoveď:**Z bezpečnostného aj ekonomického hľadiska a vzhľadom na rozmer okennej zostavy, je možné pri položke O10 vo forme zostavy použiť alternatívne riešenie a zahrnúť ho do cenovej ponuky aj s popisom daného riešenia a zdôvodnením jeho výhod. Zasklenie požadujeme použiť bezpečnostné obojstranne.

Pri položke S1 verejný obstarávateľ požaduje bezpečnostné zasklenie obojstranne.

S úctou

Ľubica Kapustová  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa