

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Linka na balenie AL misiek do kartónov   

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	TATRAKON spol.  s.r.o.
Ulica priemyselná 5668, Poprad 059 51
IČO: 31692613




	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka 
	Názov, typové označenie 
	Počet ks
	Cena za
1 ks v €
	Cena celkom 
v € bez DPH (za všetky ks)

	1.
	Automatické prevrátenie koša spolu s podvozkom o 100° kvôli vyliatiu vody po sterilizácií.
Automatické vykladanie AL misiek zo sterilizačných košov, rozmery koša a preložky v prílohe.
Automatický posun koša aj s podvozkom, prvá poloha založenie plného koša, druhá poloha vykladanie AL misiek a preložiek, tretia poloha odobratie prázdneho koša.
Špecifikácie AL misiek v prílohe. Vrstva AL misiek vo všetkých formátoch 10x9 ks.
Po vyložení zoradiť AL misky do jedného radu a pokračovať na kontrolu hmotnosti cez kontrolnú priebežnú  váhu. 
Následne poskladať kartón a naplniť AL miskami v dvoch radoch.
Naplnený kartón dopraviť pomocou dopravníka k paletizácií. (tá existuje paletizácia sa nerieši)
Systém uchopenia AL misiek pomocou prísaviek, taktiež vykladanie preložky za každou vrstvou.
Ovládanie pomocou dotykového displeja s možnosťou uloženia jednotlivých programov podľa typu AL misiek.
Signálna veža na signalizáciu stavu prebiehajúceho procesu na každom zariadení.
Riadiaci systém strojných zariadení plne automatický s možnosťou pripojenia na vzdialený prístup (eternet) na nastavovanie parametrov.
Robotické vykladanie AL misiek
Bezpečnostné prvky stojných zariadení –  vzduch, elektro, zábrany prevedené podľa platných noriem EU.
Certifikát o zhode a dokumentácia k strojným zariadeniam v papierovej aj elektronickej forme.
	












xx
	1
	Xx
	Xx

	2.
	Napojenie strojných zariadení na prevádzke na energ. siete, skúška na prevádzku podľa legislatívy. 

Napájanie:
El. napätie -  400V / 50 Hz
Vzduch – 6 Bar
	



Napojenie 
	1
	xx
	xx

	3.
	Doprava na miesto prevádzky TATRAKON spol, s r.o.,  Poprad 059 51, Priemyselná 5668.

	

Doprava 
	1
	xx
	xx

	Cena celkom bez DPH:
	Xx  €

	DPH %:
	Xx  €

	Cena celkom s DPH:
	Xx  €

	



	
	























	




Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 

	Meno a priezvisko  štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	







	Miesto a dátum podpisu:
	






