
Technická špecifikácia predmetu zákazky
[bookmark: _GoBack]Názov zákazky: Protimrazové veterné turbíny s automatickým riadiacim systémom       

1. Protimrazové veterné turbíny  ... 2 ks 
Stroj slúži na ochranu stromov pred mrazom , základnou funkciou je že poháňaná lopatka generuje prúdenie vzduchu ( mierne teplejšieho ) z vyšších výškach smerom dole a tým pádom sa dosiahne pri korunách stromov teplejší vzduch ako bez použitia veterných turbín. Takým spôsobom sa dá dosiahnuť  zvýšenie prízemnej teploty o 4-5 C. Stroj sa skladá z veže, rotora, z motora a pohonného systému medzi motorom a rotorom.   
	[bookmark: _Hlk238476151]Výrobca , typ/značka ponúknutého tovaru:  
	

	
Popis parametra 
	Minimálne požiadavky na parameter 
	 Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu

	Materiál veže 
	Pozinkovaná oceľ 
	

	Priemer veže / hrúbka steny 
	Min. 500 mm / min. 0,8 mm
	

	Výška veže 
	Min. 10 m- max. 12 m
	

	Lopata  - rozmer
	Min.5,5 m - max. 7 m 
	

	Materiál lopaty 
	Sklolaminát alebo uhlíkové vlákno 
	

	Motor – agregát 
	Dieselový agregát 
	

	Výkon HP
	Min. 140 HP – max. 180 HP
	

	Nádrž na palivo  
	Min. 400 l 
	

	Ochranná mreža proti škodcom a vtákom
	Vyžaduje sa 
	

	Pohonný systém :  
	Prevodovka spojená  s kardanovým hriadeľom
	

	Ochrana pred preťažením 
	Vyžaduje  sa 
	

	Otáčanie rotora okolo osi 360 
	Otáčanie okolo osi za    min. 4 – max. 7 minút   
	


	Ochrana územia  ( v ha ) 
	Min. 6 ha
	

	Príslušenstvo: doplnkové vyhrievanie  elektrickým ohrievačom s ventilátorom, počet 1 ks   
	Elektrický ohrievač 
min.  4 kW – max 10 kW
	



	
	Jednotková cena v EUR bez DPH
	Počet kusov
	Cena spolu v EUR bez DPH

	Protimrazové veterné turbíny
	
	2
	

	
	Cena spolu v EUR bez DPH 
	

	
	DPH 23 %
	

	
	Cena spolu v EUR s DPH  (v prípade neplatiteľa DPH – cena celkom ) spolu v EUR s DPH 
	



*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie spĺňa  
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie nespĺňa  
- pri každom číselnom parametri uchádzač uvedie presný parameter
Cena neobsahuje realizáciu základovej dosky. Základovú dosku realizuje objednávateľ na základe technického listu dodávateľa veternej turbíny.
Montáž zariadenia na mieste podľa určenia dodávateľa v súlade s projektovou dokumentáciou na dotknutých parcelách : KN C 660/20   katastrálne územie: Buzitka.  
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu a montáž predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa. 

2. Automatický riadiaci systém –  k protimrazovým veterným turbínam ... 2 ks 
	Výrobca , typ/značka ponúknutého tovaru:  
	

	
Popis parametra 
	Minimálne požiadavky na parameter 
	 Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu

	automatické ( automatické zapnute a vypnutie podľa nastavenej teploty) 
	Vyžaduje sa 
	

	Fotovoltaický panel a akumulátor  
	Min. 15 W panel a / min. 105 Ah akumulátor 
	

	Monitorovanie počasia
	Min. snímač tepla a vetra
	

	inteligentné online pripojenie a riadenie   
	Vyžaduje sa 
	



	
	Jednotková cena v EUR bez DPH
	Počet kusov
	Cena spolu v EUR bez DPH

	Automatický riadiaci systém k protimrazovým veterným turbínam 
	
	2
	

	
	Cena spolu v EUR bez DPH 
	

	
	DPH 23 %
	

	
	Cena spolu v EUR s DPH  (v prípade neplatiteľa DPH – cena celkom ) spolu v EUR s DPH 
	



*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie spĺňa  	
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter -  uchádzač uvedie nespĺňa  
- pri každom číselnom parametri uchádzač uvedie presný parameter
Montáž zariadenia na mieste podľa určenia dodávateľa v súlade s projektovou dokumentáciou na dotknutých parcelách : KN C 660/20  katastrálne územie: Buzitka.  
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu a montáž predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.
Rekapitulácia ponuky :  
	Cena spolu  za položky č.1 a 2 
	Cena spolu v EUR bez DPH 
	

	
	DPH 23 %
	

	
	Cena spolu v EUR s DPH  (v prípade neplatiteľa DPH – cena celkom )
	





V prípade neplatiteľa DPH zákazník uvedie to v cenovej ponuke.  

Poznámky: 
Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky obstarávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Ponuka obsahuje dopravu, montáž a zaškolenie obsluhy na mieste obstarávateľa. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	



