Príloha č. 4 Súťažných podkladov k výzve č. 27 na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS


Technická špecifikácia tovaru

1. Stroj na údržbu podláh – 1 ks
	[bookmark: _Hlk203479110]Názov tovaru 
(obchodné označenie tovaru)
	Doplní uchádzač!



	Požadované hodnoty verejným obstarávateľom
	Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	Technické parametre
	Jednotka
	Minimum
	Maximum
	Presne
	

	Výkon motora nasávania
	W
	400
	
	
	

	Napätie
	V
	220
	240
	
	

	Frekvencia
	Hz
	50
	60
	
	

	Šírka umývacieho záberu
	mm
	360
	
	
	

	Šírka sušiacej lišty / stierky
	mm
	450
	
	
	

	Plošný výkon
	m²/h
	1 260
	
	
	

	Objem nádrže na roztok
	l
	11
	
	
	

	Objem nádrže na odpad
	l
	12
	
	
	

	Technické vlastnosti (charakteristika):
	Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom
(doplní uchádzač)

	- Druh pohonu: napájanie zo siete
	

	- Obsluha stroja: ručne vedený
	

	- Vhodný na umývanie väčších plôch (napr. haly, jedálne, sklady)
	



· Vrátane dopravy do miesta plnenia.
· Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru.
· Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením, znehodnotením, stratou až do momentu prevzatia tovaru objednávateľom v mieste dodania. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá dodávateľ.
· Požaduje sa dodať nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom neporušenom balení od výrobcu, v požadovanom množstve a vo vyhotovení v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy (tovaru), s návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a záručným listom.
· Záručná doba v trvaní minimálne 24 mesiacov.


Predložením ponuky záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami vymedzenými v návrhu kúpnej zmluvy,
ktorá tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov.
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