**Príloha č. 4 Výpočet zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia**

**Predmet zákazky:**

**Časť č. 2: Automaticky optický systém pre rozmerovú kontrolu dielcov**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| **Adresa sídla:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail):** |  |

Predkladáme cenovú ponuku:

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zariadenia:** |  |
| **Výrobca / Obchodný názov:**  |  |
| **Typové označenie:**  |  |
| **Počet kusov:** | **1** |
| **P.č.** | **Názov zariadenia** | **Popis** | **Požadované parametre** | **Parametre ponúkaného stroja** |
| **1.** | **Automaticky optický systém pre rozmerovú kontrolu dielcov**    | Typ zariadenia | Automaticky optický systém pre rozmerovú kontrolu dielcov |  |
| Technické parametre | Automatické optické meradlo pracujúce na digitálnom princípe vyhodnotenia rozmeru |  |
| Monitor integrovaný v meracej hlave, uhlopriečka min. 10 palcov |  |
| Oddelená meracia hlava a ovládacia jednotka |  |
| Priemer šošovky min 90 mm - telecentrický optický systém |  |
| Presnosť 2 μm, opakovateľnosť 0.5 μm |  |
| Merací rozsah min. 290x190 mm |  |
| Možnosť naexponovania vzorky cez 4 druhy integrovaného svetla |  |
| Nosnosť meracieho stola min. 6 kg |  |
| Schopnosť kompenzovať vplyv teploty v minimálnom intervale +15 až + 30°C |  |
| Hmotnosť komplet systému menej ako 50 kg  |  |
| Integrovaný HDD minimálnej veľkosti 500 GB |  |
| Automatické ukladanie námerov a generovanie štatistických hodnôt sigma, CP, CPK |  |
| Doprava na miesto dodania | áno |  |
| Technická podpora | áno |  |
| Aktualizácia softvéru | áno |  |
| Inštalácia a uvedenie zariadenia do prevádzky | áno |  |
| Zaškolenie obsluhy | áno |  |
| Záruka | minimálne 2 roky |  |
| **Cena celkom v EUR bez DPH** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Miesto podpisu: |  |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |