**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

**„Dodanie nového skriňového motorového vozidla kategórie NA-N1 (furgon)“**

**UCHÁDZAČ:**

Sídlo/Adresa:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

e-mail:

Predmetom zákazky je dodanie nového, úžitkového, sériovo vyrábaného motorového vozidla kategórie NA-N1 skriňová dodávka (furgon) s výstražnou svetelnou signalizáciou v prevedení 4x2, variant L3H2 s celkovou hmotnosťou min. 3 500 kg s možnosťou ťahania prívesu s celkovou hmotnosťou min. 2 800 kg s  minimálnymi technickými parametrami a minimálnej požadovanej výbavy v nasledovnom rozsahu:

***Motor***

* 4-valcový, naftový, preplňovaný turbodúchadlom, chladený kvapalinou, spĺňajúci emisnú normu min. EURO 6
* výkon min. 100 kW/, objem min. 1900 cm³

***Prevodovka***

* automatická min. 5 stupňová

***Kabína***

* počet miest min. 5 (*vodič + 2 miesta v 1. rade, 2 miesta v 2. rade*)
* airbag vodiča
* zosilnený akumulátor a alternátor (pre potrebu bezpečného a bezporuchového chodu výstražnej svetelnej signalizácie)
* imobilizér
* denné svietenie
* elektricky vyhrievané a nastaviteľné spätné zrkadlá
* elektrické ovládanie sťahovania okien dverí
* 12 V zásuvka v kabíne vodiča – min. 2ks
* prístrojová doska štandardného vyhotovenia s centrálnym palubným počítačom v jazyku slovenskom resp. českom
* servisné hlásenie v km a čase
* autorádio s reproduktormi
* stropná galéria (úložný priestor pod strechou)
  + slnečná clona pre vodiča a spolujazdca
  + gumené rohože podlahy v kabíne vodiča
* ľavostranné riadenie s nastaviteľným volantom
* 3-bodové automatické bezpečnostné pásy pre potrebu zabezpečenia všetkých osôb vo vozidle
* nastaviteľné odpružené sedadlo vodiča
* dvojsedadlo pre spolujazdcov vpravo v 1. rade sedadiel
* bočné posuvné dvere na pravej strane vozidla so zaisťovaním (min. v koncovej polohe), pre potrebu cestujúcich
* 3-miestne lavicové sedadlo v 2. rade sedadiel
* poťahy sedadiel – látkové (z odolného textilu)
* centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
* 2 ks kľúče s diaľkovým ovládaním
* farba oranžová RAL 2011

***Podvozok***

* rázvor náprav – max. 3700 mm
* kotúčové brzdy predná a zadná náprava
* predná náprava – zosilnená na nosnosť min. 1800 kg
* zadná náprava - zosilnené perovanie na max. nosnosť vozidla
* pneumatiky: 205/75 R16 C 113/111
* predné a zadné zásterky kolies
* doplnenie podvozku nákladného automobilu plnohodnotnou rezervou

***Ložná plocha***

* nákladný priestor
* celokovová skriňová nadstavba
* farba oranžová RAL 2011
* rozmery ložnej plochy :

- vnútorná dĺžka (hĺbka) min. 2000 mm

- vnútorná šírka min. 1700 mm

- vnútorná výška min. 1800 mm

* oddelená od 2. radu sedadiel pevnou deliacou stenou
* možnosť nakladať tovar zo zadnej strany vozidla
* zadné dvere dvojkrídlové s otváraním na pántoch zadných dverí do 270º
* podlaha nákladného priestoru vybavená protišmykovou preglejkou
* kotviace oká v podlahe nákladného priestoru min. 4 ks
* užitočná nosnosť nákladového priestoru min. 600 kg

***Ďalšia požadovaná výbava***

* klimatizácia v kabíne vodiča
* ABS, ESP, brzdový asistent, asistent jazdy do kopca
* povinná výbava v rozsahu min. (zdvihák, lekárnička, kľúč na kolesá, ťažné lano)
* zoznam dodaného výstroja (príslušenstvo vozidla)

***Doplnenie výbavy vozidla***

* ťažné zariadenie guľa Ø50 trieda A50X a elektrické pripojenie (kabeláž) s možnosťou ťahania

prípojného vozidla s celkovou hmotnosťou min.2800 kg

* výstražná signalizácia - svetelná LED šípka (sklápacia-vyklápacia), umiestnená v zadnej časti na streche skriňovej nadstavby s ovládaním z kabíny vodiča



* výstražný maják (svetelná rampa) oranžovej farby umiestnený na kabíne vodiča



***Verejný obstarávateľ je oprávnený vykonať fyzickú obhliadku ponúkaného predmetu zákazky pred podpisom zmluvy u úspešného uchádzača pre posúdenie zadaných technických a iných parametrov ponúkaného predmetu zákazky.***

*V ……………….…….., dňa ....................* **……………………………….......................**

*[uviesť miesto a dátum podpisu] [vypísať meno, priezvisko a funkciu*

*oprávnenej osoby uchádzača]*

*Poznámka:*

* *dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;*