# Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 12 - Kovové šatňové skrine, lavice a vešiaky“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletné informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11548/summary

## Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom výzvy č. 12 je kúpa a dodanie **kovových šatňových skríň, lavíc a stojanových vešiakov** pre hygienické zariadenie miestnosti zamestnancov verejného obstarávateľa.

## Zoznam príslušných CPV kódov:

|  |  |
| --- | --- |
| 39136000-4 | Vešiaky na kabáty |
| 39143121-0 | Šatníky |

## Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať **najneskôr do 23 kalendárnych dní** odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy (uchádzač môže v rámci rozhodného kritériá ponúknuť aj kratšiu lehotu dodania v celých kalendárnych dňoch).

## Podrobný opis predmetu zákazky:

|  |
| --- |
| **I. Šatňové skrine** v celkovom množstve 27ks |
| **Ilustračné** znázornenie |   Šat&ncaron;ová skrinka dvojdverová na sokle PMW28S |
| **Špecifikácia** prešatňovú skriňu | **Požadované rozmery** -výška: 1850mm alebo 1800mm-šírka: 600mm -hĺbka: 500mm  |
|  | **Všeobecné spresnenie požiadaviek**-šatňová skriňa 60 – zváraná oceľová dvojdverová na sokli,-skriňa na uzamykanie cylindrickým zámkom s min. dvoma  **(2)** kľúčmi.**Vybavenie skrine****a)** tyč na ramienka,**b)** tri **(3) ks** háčikov**c)** polica v hornej časti skrine, **d)** príprava na zrkadlo,**e)** držiak na topánky,**f)** štítok pre vloženie menovky. |
|  | **Povrchová úprava šatňovej skrine:** práškový lak sivej alebo modrej farby. |
|  | **Požiadavka na konštrukciu skrine**-hrana plechu min. 0,7mm,-dvere skrine s vnútorným vystužením po celom obvode,**-**perforácia hornej a dolnej časti dverí. |
|  |
| **II. Lavice do šatne** v celkovom množstve 5ks |
| **Ilustračné** znázornenie |   |
| **Špecifikácia** pre lavicu do šatne | **Požadované rozmery** -dĺžka: 1500mm-šírka: 300mm -výška: 400mm  |
|  | **Všeobecné spresnenie požiadaviek**-šatňová lavica vhodná pre umiestnenie k stene aj do priestoru, pozostáva z oceľovej konštrukcie s  rámovou podnožou so  štyrmi **(4)** roštami na odkladanie topánok,-oceľová rámová konštrukcia z profilov minimálne **30x30mm**,-dolná výstuha minimálne **30x20mm**.**Povrchová úprava konštrukcie:** práškový lak sivej farby.**Prevedenie sedacej plochy:** súvislá doska alebo laty z masívu s farebným prevedením (dub natural). |
|  |
| **III. Stojanové vešiaky** v celkovom množstve 7ks |
| **Ilustračné** znázornenie |   vešiak |
| **Špecifikácia** prestojanový vešiak | **Požadované rozmery** -výška: max. 1900mm-priemer podstavca: min. 380mm-hmotnosť: max. 10kg |
|  | **Všeobecné spresnenie požiadaviek**-stojanový vešiak na odevy, -vešiak obsahuje:**a)** minimálne **tri (3) veľké držiaky** na kabát s oblým dreveným  zakončením,**b)** minimálne **tri (3)** **malé držiaky**  na kabát s oblým dreveným  zakončením,**c)** minimálne **tri (3)** **držiaky** na tašky,**d)** **držiak** na dáždniky,**e)** **ťažkú základňu** s vynikajúcou stabilitou. |
|  | **Požadovaný materiál:**-podstavec: z pravého mramoru (kameň).-stojan: kovová časť metalická sivá (lesklý chróm) v kombinácii  s drevom (buk alebo dub). |

###  Osobitné požiadavky na plnenie:

* Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky a montáže v mieste dodania, prípadne dodaj
v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania a odstránenie a likvidácia obalov.
* Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
* Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne dva pracovné dni vopred.
* Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.),
* Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí,
* **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický / produktový list vrátane obrazového znázornenia predmetu zákazky, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list
a preberací protokol.